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Приложение 1
[bookmark: Техническа_спецификация]
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
за доставка


ОТНОСНО: Доставка на маркучи.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 – Доставка на маркучи.

1.  ВЪВЕДЕНИЕ
Във връзка с основната дейност на Предприятие “Водноелектрически централи” производство на електрическа енергия, се извършват редица ремонтни дейности на основни и спомагателни съоръжения. В хода на този процес възниква необходимост от използване различни уплътнителни материали.
2. ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
Доставка на различни видове маркучи.
3. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ
В хода на поддръжката и извършваните текущи, средни и основни ремонти на основните и спомагателните съоръжения във ВЕЦ се налага използването на различни видове маркучи.  За обезпечаването на поддръжката и ремонтите е необходимо да се извърши доставка на изброените в таблицата материали.
4. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА
4.1. Технически изисквания към доставените стоки, включително и качеството
4.1.1. Технически изисквания към стоките
	№
	Артикул
	Характеристики/Стандарт
	Мярка
	К-во

	1. 
	Пожарникарски маркуч с щорцови бързи връзки
	Диаметър: 3";
Цвят: бял 
Налягане: 10 bar.
	м.
	20

	2. 
	PVC маркуч за компресор

	Дължина: 50 м Вътрешен диаметър: Ø 8 мм
Дебелина на стената: 2 мм
Температурен диапазон на работа: от -40 °С до +70 °С
Налягане на спукване: 60 bar (при 20 °C)
Изработен от гъвкав PVC на основата на суспензия поливинилхлорид, терефталат, синтетичен каучук и други добавки
	бр.
	1

	3. 
	PVC маркуч за компресор

	Дължина: 50 м
Вътрешен диаметър: Ø 12.5 мм
Дебелина на стената: 2.5 мм
Температурен диапазон на работа: от -40 °С до +70 °С
Налягане на спукване: 60 bar (при 20 °C)
Изработен от гъвкав PVC на основата на суспензия поливинилхлорид, терефталат, синтетичен каучук и други добавки
	бр.
	4

	4. 
	Маркуч пропан-бутан 
	Налягане: 6,3 bar;
Диаметър: 8 mm.
	м.
	20

	5. 
	Маркуч дренажен за климатици
	Диаметър: 16 mm;
Материал: PVC.
	м.
	100

	6. 
	Маркучи с накрайници за дизелово гориво
	Подсилване: Фабричен синтетичeн текстил
Покритие: Гладко, черно, антистатично (R < 1 MΩ/m) от NBR/PVC каучукови съставки устойчиви на горива, триене, износване, пламък и атмосферни влияния.
Работна t°
-40°C ÷ +125°C
Диаметър:12,7 mm;
Дължина: 300 mm;
Накрайникци AGR - прав накрайник за маркуч с BSP резба и конус 60˚.
Съгласно ISO 8434-6, BS5200.
DN12
Резба: G1/2”
	бр.
	1

	7. 
	Маркуч с маслоустойчиво покритие
	Вътрешен размер: 25 mm;
Работно налягане: 20 bar;
Подсилване: високоякостни синтетични слоеве;
Покритие: черена, гладъка NBR/PVC смес, устойчива на горива и масла, както и на метеорологични влияния;
Работна температура: -25°C/+80°C;
Размер на ролка: 50 м.
	бр.
	5

	8. 
	Маркуч с маслоустойчиво покритие
	Вътрешен размер: 19 mm;
Работно налягане: 20 bar;
Подсилване: високоякостни синтетични слоеве;
Покритие: черена, гладъка NBR/PVC смес, устойчива на горива и масла, както и на метеорологични влияния;
Работна температура: -25°C/+80°C;
Размер на ролка: 50 м.
	бр.
	1

	9. 
	Маркучи с накрайници
	Тип на гъвкавия елемент: SAE 100 R7 3/8", електронепроводим с max Рраб ≥ 165 bar.                                                                              Накрайници: с външна резба 3/8" BSP PARALLEL с вътрешен конус-60°. Дължина: L = 500 mm 
	бр.
	10

	10. 
	Маркуч с накрайници
	Накрайници: Тип DKL, 
с код 0035-12-30-2,  за вътрешен диаметър на маркуча ¾“(19 мм). 
Резба на гайката М 30х2. 
Дължини на маркучите със запресованите гайки: L = 3100 ± 5 мм
	бр.
	1

	11. 
	Маркуч с накрайници
	Накрайници: Тип DKL, 
с код 0035-12-30-2,  за вътрешен диаметър на маркуча ¾“(19 мм). 
Резба на гайката М 30х2. 
Дължини на маркучите със запресованите гайки: L = 410 ± 5 мм
	бр.
	1

	12. 
	Маркуч с накрайници
	Накрайници: Тип DKL, 
с код 0035-12-30-2,  за вътрешен диаметър на маркуча ¾“(19 мм). 
Резба на гайката М 30х2. 
Дължини на маркучите със запресованите гайки: L = 1050 ± 5 мм 
	бр.
	1

	13. 
	Маркуч с накрайници
	Накрайници: Тип DKL, 
с код 0035-12-30-2,  за вътрешен диаметър на маркуча ¾“(19 мм). 
Резба на гайката М 30х2. 
Дължини на маркучите със запресованите гайки: L = 2400 ± 5 мм 
	бр.
	1

	14. 
	Градински маркуч
	Дължина: 20 метра‘
Диаметър: 3/4"
Максимално налягане: 24 бара‘
Температурен диапазон: от - 10 до + 60° С‘
Брой слоеве: 4
	бр.
	3

	15. 
	Градински маркуч
	Дължина: 50 метра;
Диаметър: 1/2";
Максимално налягане: 25 бара;
Температурен диапазон: от - 20 до + 60° С;
Тип: усилен.
	бр.
	1

	16. 
	Градински маркуч
	Дължина: 25 метра;
Диаметър: 3/4";
Максимално налягане: 8 бара;
Тип: трислоен, подсилен
	бр.
	2


Забележка: Навсякъде, където в изискванията от техническата спецификация е посочен конкретен стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение, технически еталон, конкретен модел, търговска марка, патент, източник, специфичен процес, тип, конкретен произход или производство да се счита добавено „или еквивалентно/и“.
4.1.2. Технически изисквания към маркировката
· Маркировката на изделията трябва да е трайна, износоустойчива и да съдържа само международно приети символи.
· Маркировката, описваща функционалното предназначение на изделията трябва да е ясно видима в цялост
4.1.3. Технически изисквания към окомплектовка и опаковка
4.1.3.1. Опаковките на стоките да бъдат в добър външен вид – без разкъсвания.
4.1.3.2. Документи съпровождащи доставката:
· Сертификат за качество от производителя и/или декларация за съответствие.
4.1.4. Технически изисквания към транспортирането
Изпълнителят е отговорен за натоварването, транспортирането и доставката на оборудването до мястото на доставка. 
4.1.5. Технически изисквания към обучение, монтаж и въвеждане в експлоатация
Неприложимо към предмета на доставката.
4.2. Изисквания към доставените стоки за опазване на околната среда и климата
Стоките да бъдат доставени в опаковки, осигуряващи възможност за разделно събиране, в съответствие с действащата на територията на Р България система за разделно събиране на отпадъци от опаковки.
4.3. Изисквания към доставяните стоки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
Неприложимо за предмета на поръчката. 
4.4. Гаранционен срок на доставените стоки и други гаранционни условия
Стоките да имат гаранционен срок не по-малък от 12 месеца, считано от датата на подписване от представители на двете страни на приемателен протокол, без забележки.
5. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
5.1. Срок, място и условия за доставка
5.1.1. Срок за изпълнение на доставката - не повече от 40 (четиридесет) работни дни, считано  от датата на получаване на Възлагателно писмо от Изпълнителя, изпратено от Възложителя.
5.1.2. Място на доставката – Централен склад на НЕК ЕАД, Предприятие “Водноелектрически централи”, гр. Пловдив, ул. Васил Левски № 244. 
5.2. Контрол на доставка при получаването и
Подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за извършена доставка, без забележки, от представители на Възложителя и Изпълнителя.

5.3. Други изисквания
Неприложимо

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 – Доставка на хидравлични маркучи.
1. ВЪВЕДЕНИЕ
Във връзка с основната дейност на Предприятие „Водноелектрически централи” – производство на електрическа енергия, се извършват ремонтни дейности на основни и спомагателни съоръжения. В хода на този процес възниква необходимост от обработка (филтриране и обезводняване) на турбинни, трансформаторни и хидравлични масла.
Обработката се осъществява посредством специализирани маслообработващи машини, за чиято експлоатация се използват консумативи и инструменти.
2. ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
Доставка на хидравлични маркучи с технически характеристики от т.4.1.
3. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ
При изпълнение на програмите за експлоатационна поддръжка и ремонт на съоръженията на Предприятие „Водноелектрически централи“, настъпва износване в спомагателни изделия на мобилните маслоочистващи агрегати. За избягване на разливи се налага тяхната подмяна.
4. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА
4.1 Технически изисквания към доставените стоки, включително и качеството
4.1.1.  Технически изисквания към стоките
4.1.1.1. Хидравличен маркуч ISO 8434-1-42L – 3 бр., със следните характеристики:
-	Накрайници – прав, гайка тип ермето 42L (M52х2);
-	Единична дължина – 5 м.;
-	Диаметър G 1 ½”;
-	Гумен, маслоустойчив с оплетка;
-	Налягане ≥ 50 bar.
4.1.1.2. Хидравличен маркуч ISO 8434-1-28L – 1 бр., със следните характеристики:
-	Накрайници – прав, гайка тип ермето 28L (M36x2);
-	Единична дължина – 5 м.;
-	Диаметър G 1 ”;
-	Гумен, маслоустойчив с оплетка;
-	Налягане ≥ 50 bar.
4.1.1.3. Маркуч маслоустоичив армиран ø19 мм.
-	Дължина – 40 м.(две ролки по 20 м.);
-	Диаметър - 19 мм.”;
-	Гумен, маслоустойчив с оплетка;
-	Налягане ≥ 6 bar.
4.1.1.4. Маркуч маслоустойчив армиран - SAE 100 R4 
-       Приложение: нагнетателен маркуч за минерални масла, дизелово гориво и бензин с ароматно съдържание до 40%;
-	Дължина – 10 м.;
-	Диаметър вътрешен  - 51 мм.;
-	Диаметър външен  - 62 мм.;
-	Гумен, маслоустойчив с оплетка и метална спирала;
-	Налягане ≥ 10 bar.
-           Работна температура: -25°C +80°C;
4.1.2. Технически изисквания към маркировката
Стандартна фабрична маркировка на производителя.
4.1.3. Технически изисквания към окомплектовка и опаковка
-	изпълнителят трябва да осигури опаковка при транспорта, срещу предотвратяване на повреда или разрушаване по време на транспортирането. Опаковката трябва да осигурява лесно и безопасно извършване на товаро-разтоварни дейности;
-	приемо-предавателен протокол – 2 броя;
-	декларация за съответствие;
-	фактура оригинал.

4.1.4. Технически изисквания към транспортирането
Изпълнителят е отговорен за товаренето, транспортирането и доставката  от завода производител до крайната точка на доставка. 
Разходите по отстраняване на повредите при транспортирането са за сметка на Изпълнителя.
4.1.5. Технически изисквания към обучение, монтаж и въвеждане в експлоатация
Неприложимо
4.2. Изисквания към доставените стоки за опазване на околната среда и климата
При извършване на дейностите по изпълнението на поръчката, Изпълнителят е задължен да спазва разпоредбите на действащите на територията на Република България нормативните актове, в това число и Закон за опазване на околната среда, Закон за управление на отпадъците, нормативните актове по тяхното прилагане и приложимите стратегии, планове и програми за опазване на околната среда,  както и изискванията на Възложителя относно опазването на околната среда и произтичащите от тях задължения за него.
При извършване на дейностите по изпълнението на поръчката Изпълнителят не трябва да допуска по никакъв начин дейността му да окаже негативно въздействие върху околната среда, а в случай че бъде допуснато такова, да предприеми изискуемите според действащото законодателство мерки.
Всички разходи за възстановяването на качеството на компоненти на околната среда са за сметка на Изпълнителя при съблюдаване изискванията на приложимото законодателство, в случай че при изпълнение на услугата дейността му е оказала отрицателно въздействие върху тях. 
Всички санкции, наложени при изпълнение на поръчката от страна на Изпълнителя, поради допуснати нарушения на нормативните изисквания, касаещи опазването на околната среда, са за сметка на Изпълнителя.
4.3. Изисквания към доставяните стоки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
Неприложимо за предмета на поръчката.
4.4. Гаранционен срок на доставените стоки и други гаранционни условия
Гаранционен срок - не по-малко от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписване на приемо–предавателен протокол без забележки.
5. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
5.1. Срок, място и условия за доставка 
[bookmark: _Hlk187843599]- Срок за доставка  -  не повече от 25 (двадесет и пет) работни дни, считано от датата на получаване на Възлагателно писмо от Изпълнителя, изпратено от Възложителя.   
- Място на доставка - НЕК ЕАД, Предприятие “Водноелектрически централи”, гр. Пловдив, ул. Васил Левски № 244, Централен склад.
- Време за доставка  - работно време в диапазона 8,00-14,00 часа.
5.2. Контрол на доставка при получаването ѝ
Извършването на доставката се удостоверява с двустранно подписан приемо-предавателен протокол без забележки от страна на Възложителя и Изпълнителя, след извършен входящ контрол.
5.3. Други изисквания
Неприложимо за предмета на поръчката.
5.3.1.  Документация, представяна с офертата
- Информация с технически данни за конкретно предлагания продукт, включително  тип,     марка, модел.
Приложение 2
(образец)



ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА УЧАСТНИКА


	Наименование на Участника:
	Посочете точното наименование на дружеството, според регистрацията

	Седалище по регистрация:
	Посочете държавата и адрес на седалището на участника

	Точен адрес за кореспонденция
	Посочете улица, град, пощенски код, държава

	Лице за контакти
	Посочете име, фамилия и длъжност

	Телефонен номер
	Посочете код на населеното място и телефонен номер

	Електронен адрес
	

	Интернет адрес
	

	Правен статус
	Посочете търговското дружество или обединения или друга правна форма, дата на учредяване или номера и датата на вписване и къде

	ИН по ЗДДС № и държава на данъчна регистрация съгласно данъчната декларация
	Посочете номер по ЗДДС и наименованието на държавата, например: България .........

	ИН/ЕИК
	

	Банкови реквизити
	Банка:
IBAN:
BIC:

	Предмет на поръчката
	„Доставка на оборудване за повдигане и преместване на товари“ в обособени позиции, в частта по обособена позиция …………………. с реф. № 26РП-П50А066





ПОДПИС:



______________________ (име и фамилия)

______________________ (дата)




Приложение 3
(образец)
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
От .......................................................................................................................................................,
(наименование на участника)
представлявано от............................................................................................................................,
(име и фамилия на законния представител или изрично упълномощеното лице на участника)
в качеството си на ……….................................................................................................................
 (посочва се длъжността на представителя на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
След като се запознахме с изискванията от поканата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на маркучи“ в обособени позиции, реф. № 26РП-П50А066, заявяваме следното:
Желаем да участваме в избора на Изпълнител на поръчка с по-горе цитирания предмет, в частта по Обособена позиция ……………………………………………… (посочва се номерът и наименованието на обособената позиция, за която се прави предложение), като приемаме всички условия за нейното изпълнение.
1. Предлаганите от нас стоки са нови, неупотребявани, оборудвани (окомплектовани), в състояние годно за ползване и ще съответстват на всички изисквания на възложителя, посочени в техническата спецификация.
1. (отнася се за обособени позиции 1) Предлагаме срок за доставка на стоките - ………………….. (словом:…………………) (не повече от 40 /четиридесет/) работни дни, считано от датата на получаване на Възлагателно писмо от наша страна, изпратено от Възложителя.
(отнася се за обособена позиция 2) Предлагаме срок за доставка на стоката - ………………….. (словом:…………………) (не повече от 25 /двадедет и пет/) работни дни, считано от датата на получаване на Възлагателно писмо от наша страна, изпратено от Възложителя.
1. Място за доставка на стоките (отнася се за обособени позиции 1 и 2): Централен склад на НЕК ЕАД, Предприятие „Водноелектрически централи”, гр. Пловдив, ул. „Васил Левски“ № 244.
1. (отнася се за обособени позиции 1) Предлагаме гаранционен срок на доставените стоки - …………………….. (не по-малко от 12 /дванадесет/) месеца, считано от датата на подписване на приемо-предавателен протокол за доставените стоки без забележки.
(отнася се за обособена позиция 2) Предлагаме гаранционен срок на доставените стоки - …………………….. (не по-малко от 12 /дванадесет/) месеца, считано от датата на подписване на приемо-предавателен протокол за доставените стоки без забележки.
6. Тази оферта е със срок на валидност 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайният срок за получаване на оферти.

Дата: _________  					    Подпис: ___________________
                                                                                                      
                                                                                      (име, длъжност, подпис и печат)

Приложение 3-1
(образец)
ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО
за участие по поръчка с предмет:
„Доставка на маркучи“
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 – Доставкана маркучи
	№
	Артикул
	Минимални изисквания
	 Предложение на участника

	1
	Пожарникарски маркуч с щорцови бързи връзки
	Диаметър: 3";
Цвят: бял 
Налягане: 10 bar.
	

	2
	PVC маркуч за компресор

	Дължина: 50 м Вътрешен диаметър: Ø 8 мм
Дебелина на стената: 2 мм
Температурен диапазон на работа: от -40 °С до +70 °С
Налягане на спукване: 60 bar (при 20 °C)
Изработен от гъвкав PVC на основата на суспензия поливинилхлорид, терефталат, синтетичен каучук и други добавки
	

	3
	PVC маркуч за компресор

	Дължина: 50 м
Вътрешен диаметър: Ø 12.5 мм
Дебелина на стената: 2.5 мм
Температурен диапазон на работа: от -40 °С до +70 °С
Налягане на спукване: 60 bar (при 20 °C)
Изработен от гъвкав PVC на основата на суспензия поливинилхлорид, терефталат, синтетичен каучук и други добавки
	

	4
	Маркуч пропан-бутан 
	Налягане: 6,3 bar;
Диаметър: 8 mm.
	

	5
	Маркуч дренажен за климатици
	Диаметър: 16 mm;
Материал: PVC.
	

	6
	Маркучи с накрайници за дизелово гориво
	Подсилване: Фабричен синтетичeн текстил
Покритие: Гладко, черно, антистатично (R < 1 MΩ/m) от NBR/PVC каучукови съставки устойчиви на горива, триене, износване, пламък и атмосферни влияния.
Работна t°:-40°C ÷ +125°C
Диаметър:12,7 mm;
Дължина: 300 mm;
Накрайникци AGR - прав накрайник за маркуч с BSP резба и конус 60˚.
Съгласно ISO 8434-6, BS5200.
DN12
Резба: G1/2”
	

	7
	Маркуч с маслоустойчиво покритие
	Вътрешен размер: 25 mm;
Работно налягане: 20 bar;
Подсилване: високоякостни синтетични слоеве;
Покритие: черена, гладъка NBR/PVC смес, устойчива на горива и масла, както и на метеорологични влияния;
Работна температура: -25°C/+80°C;
Размер на ролка: 50 м.
	

	8
	Маркуч с маслоустойчиво покритие
	Вътрешен размер: 19 mm;
Работно налягане: 20 bar;
Подсилване: високоякостни синтетични слоеве;
Покритие: черена, гладъка NBR/PVC смес, устойчива на горива и масла, както и на метеорологични влияния;
Работна температура: 25°C/+80°C;
Размер на ролка: 50 м.
	

	9
	Маркучи с накрайници
	Тип на гъвкавия елемент: SAE 100 R7 3/8", електронепроводим с max Рраб ≥ 165 bar.                                                                              Накрайници: с външна резба 3/8" BSP PARALLEL с вътрешен конус-60°. Дължина: L = 500 mm 
	

	10
	Маркуч с накрайници
	Накрайници: Тип DKL, 
с код 0035-12-30-2,  за вътрешен диаметър на маркуча ¾“(19 мм). 
Резба на гайката М 30х2. 
Дължини на маркучите със запресованите гайки: L = 3100 ± 5 мм
	

	11
	Маркуч с накрайници
	Накрайници: Тип DKL, 
с код 0035-12-30-2,  за вътрешен диаметър на маркуча ¾“(19 мм). 
Резба на гайката М 30х2. 
Дължини на маркучите със запресованите гайки: L = 410 ± 5 мм
	

	12
	Маркуч с накрайници
	Накрайници: Тип DKL, 
с код 0035-12-30-2,  за вътрешен диаметър на маркуча ¾“(19 мм). 
Резба на гайката М 30х2. 
Дължини на маркучите със запресованите гайки: L = 1050 ± 5 мм 
	

	13
	Маркуч с накрайници
	Накрайници: Тип DKL, 
с код 0035-12-30-2,  за вътрешен диаметър на маркуча ¾“(19 мм). 
Резба на гайката М 30х2. 
Дължини на маркучите със запресованите гайки: L = 2400 ± 5 мм 
	

	14
	Градински маркуч
	Дължина: 20 метра‘
Диаметър: 3/4"
Максимално налягане: 24 бара‘
Температурен диапазон: от - 10 до + 60° С‘
Брой слоеве: 4
	

	15
	Градински маркуч
	Дължина: 50 метра;
Диаметър: 1/2";
Максимално налягане: 25 бара;
Температурен диапазон: от - 20 до + 60° С;
Тип: усилен.
	

	16
	Градински маркуч
	Дължина: 25 метра;
Диаметър: 3/4";
Максимално налягане: 8 бара;
Тип: трислоен, подсилен
	


Забележка: Навсякъде, където в изискванията от техническата спецификация е посочен конкретен стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение, технически еталон, конкретен модел, търговска марка, патент, източник, специфичен процес, тип, конкретен произход или производство да се счита добавено „или еквивалентно/и“.



Дата: _________  					    Подпис: ___________________
                                                                                                      
                                                                                      (име, длъжност, подпис и печат)









































Приложение 3-2
(образец)
ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО
за участие по поръчка с предмет:
„Доставка на маркучи“
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 – Доставка на хидравлични маркучи
	№
	Артикул
	Минимални изисквания
	 Предложение на участника с посочване на тип, марка, модел, производител

	1
	Хидравличен маркуч ISO 8434-1-42L
	- Накрайници – прав, гайка тип ермето 42L (M52х2);
-Единична дължина – 5 м.;
-Диаметър G 1 ½”;
-Гумен, маслоустойчив с оплетка;
-Налягане ≥ 50 bar.

	

	2
	Хидравличен маркуч ISO 8434-1-28L
	-Накрайници – прав, гайка тип ермето 28L (M36x2);
-Единична дължина – 5 м.;
-Диаметър G 1 ”;
-Гумен, маслоустойчив с оплетка;
-Налягане ≥ 50 bar.

	

	3
	Маркуч маслоустоичив армиран ø19 мм
	-Дължина – 40 м.(две ролки по 20 м.);
-Диаметър - 19 мм.”;
-Гумен, маслоустойчив с оплетка;
-Налягане ≥ 6 bar.
	

	4
	Маркуч маслоустойчив армиран - SAE 100 R4
	-Приложение: нагнетателен маркуч за минерални масла, дизелово гориво и бензин с ароматно съдържание до 40%;
-Дължина – 10 м.;
-Диаметър вътрешен  - 51 мм.;
-Диаметър външен  - 62 мм.;
-Гумен, маслоустойчив с оплетка и метална спирала;
-Налягане ≥ 10 bar.
-Работна температура: -25°C +80°C;
	



Дата: _________  					    Подпис: ___________________
                                                                                                      
                                                                                      (име, длъжност, подпис и печат)
Приложение 4
(образец)


[bookmark: цена]ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От ..................................................................................................................................................................,
(наименование на участника)
представлявано от..................................................................................................................................,
(име и фамилия на законния представител или изрично упълномощеното лице на участника)
в качеството си на ………........................................................................................................................
 (посочва се длъжността на представителя на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
[bookmark: _Hlk124864015]След като се запознахме с изискванията от поканата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на маркучи“ в обособени позиции, реф. № 26РП-П50А066, заявяваме следното:

1. Предлагаме да изпълним поръчката, в частта по Обособена позиция ………………………………… (посочват се номерът и наименованието на обособената позиция, за която се прави предложение), както е описано в поканата, за обща стойност в размер на ........................... (словом:......................................................) евро без ДДС.
1. Така предложената цена е формирана на база единичните цени, посочени в ценовата таблица, включва всички разходи за качествено изпълнение на поръчката и не подлежи на увеличение.


Приложение: 
1. Ценова таблица по обособена позиция ….. 



Забележка: За всяка обособена позиция, за която се участва, се подава отделно ценово предложение за изпълнение на поръчката и съответната ценова таблица.




[bookmark: _Hlk157158296]Дата: _________  					    Подпис: ___________________
                                                                                                      
                                                                                      (име, длъжност, подпис и печат)







Приложение 4-1
(образец)
ЦЕНОВА ТАБЛИЦА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 – Доставка на маркучи
	№
	Наименование
	Мярка
	количество
	Ед. цена
евро без ДДС
	Обща цена
евро без ДДС

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Пожарникарски маркуч с щорцови бързи връзки
(с характеристики съгласно предложението за изпълнение на поръчката)
	м.
	20
	
	

	2.
	PVC маркуч за компресор
(с характеристики съгласно предложението за изпълнение на поръчката)
	бр.
	1
	
	

	3.
	PVC маркуч за компресор
(с характеристики съгласно предложението за изпълнение на поръчката)
	бр.
	4
	
	

	4.
	Маркуч пропан-бутан 
(с характеристики съгласно предложението за изпълнение на поръчката)
	м.
	20
	
	

	5.
	Маркуч дренажен за климатици
(с характеристики съгласно предложението за изпълнение на поръчката)
	м.
	100
	
	

	6.
	Маркучи с накрайници за дизелово гориво
(с характеристики съгласно предложението за изпълнение на поръчката)
	бр.
	1
	
	

	7.
	Маркуч с маслоустойчиво покритие
(с характеристики съгласно предложението за изпълнение на поръчката)
	бр.
	5
	
	

	8.
	Маркуч с маслоустойчиво покритие
(с характеристики съгласно предложението за изпълнение на поръчката)
	бр.
	1
	
	

	9.
	Маркучи с накрайници
(с характеристики съгласно предложението за изпълнение на поръчката)
	бр.
	10
	
	

	10.
	Маркуч с накрайници 
( характеристики съгласно предложението за изпълнение на поръчката)
	бр.
	1
	
	

	11.
	Маркуч с накрайници
(с характеристики съгласно предложението за изпълнение на поръчката)
	бр.
	1
	
	

	12.
	Маркуч с накрайници
(с характеристики съгласно предложението за изпълнение на поръчката)
	бр.
	1
	
	

	13.
	Маркуч с накрайници
(с характеристики съгласно предложението за изпълнение на поръчката)
	бр.
	1
	
	

	14.
	Градински маркуч
(с характеристики съгласно предложението за изпълнение на поръчката)
	бр.
	3
	
	

	15.
	Градински маркуч
(с характеристики съгласно предложението за изпълнение на поръчката)
	бр.
	1
	
	

	16.
	Градински маркуч
(с характеристики съгласно предложението за изпълнение на поръчката)
	бр.
	2
	
	

	ОБЩА СТОЙНОСТ, без ДДС:
	



Забележка: В случай че участникът не посочи цена по някоя от позициите в горната таблица, той се отстранява от по-нататъшно участие в процедурата, тъй като се приема, че офертата му не е пълна.








































Приложение 4-2
(образец)
ЦЕНОВА ТАБЛИЦА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 – Доставка на хидравлични маркучи
	№
	Наименование
	Мярка
	количество
	Ед. цена
евро без ДДС
	Обща цена
евро без ДДС

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Хидравличен маркуч ISO 8434-1-42L
(с характеристики съгласно предложението за изпълнение на поръчката)
	бр.
	3
	
	

	2.
	Хидравличен маркуч ISO 8434-1-28L
(с характеристики съгласно предложението за изпълнение на поръчката)
	бр.
	1
	
	

	3.
	Маркуч маслоустоичив армиран ø19мм 
 (с характеристики съгласно предложението за изпълнение на поръчката)
	бр.
	1
	
	

	4.
	Маркуч маслоустойчив армиран - SAE100 R4  
(с характеристики съгласно предложението за изпълнение на поръчката) 
	бр.
	1
	
	

	ОБЩА СТОЙНОСТ, без ДДС:
	



Забележка: В случай че участникът не посочи цена по някоя от позициите в горната таблица, той се отстранява от по-нататъшно участие в процедурата, тъй като се приема, че офертата му не е пълна.
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