Приложение № 2.1
(образец)

ОФЕРТА
Относно: Доставка на компресорна система с високо налягане за пълнене на бутилки с въздух за дишане, реф.№ 26ИП-Р19А098
	Наименование на Участника:
	Посочете точното наименование на дружеството, според регистрацията

	Седалище по регистрация:
	Посочете адрес на седалището на участника

	Точен адрес за кореспонденция
	Посочете улица, град, пощенски код, държава

	Лице за контакти
	Посочете име, фамилия и длъжност

	Телефонен номер
	Посочете код на населеното място и телефонен номер

	Електронен адрес
	

	Интернет адрес
	

	ИН по ЗДДС № 
	Посочете номер по ЗДДС 

	ИН/ЕИК
	

	Банкови реквизити
	Банка:
IBAN:
BIC:




УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
[bookmark: _Hlk207802149][bookmark: _Hlk207790694]След като се запознахме с изискванията в поканата и техническите спецификации за провеждане избор на изпълнител за поръчка с предмет: Доставка на компресорна система с високо налягане за пълнене на бутилки с въздух за дишане, реф.№ 26ИП-Р19А098, заявяваме следното:
Желаем да участваме в избора на изпълнител на поръчка с по-горе цитирания предмет, като приемаме всички условия за нейното изпълнение.
2. Предлаганата от нас компресорна система с високо налягане за пълнене на бутилки с въздух за въздушни дихателни апарати с въздух за дишане е нова, неупотребявана и с технически характеристики и окомплектовка, отговарящи изцяло на условията на Възложителя, посочени в техническата спецификация, както следва:
	Задание на възложителя
	Предложение на Участника

	Наименование на стоката и на техническите параметри и функции
	Изисквано за параметъра/функцията 
	

	1 (един) брой (комплект) мобилен компресор за въздух за високо налягане за пълнене на бутилки за въздух за дишане за ВДА, със следните характеристики:
	на този трябва ред да се посочи наименованието, моделът и  производителя  на предлагания мобилен компресор

	1. Дебит [l/min]
	200 l/min
	

	2. Максимално работно налягане [bar]
	330 bar
	

	3. Система за пречистване на въздуха
	P21, с вграден сепаратор за масло и вода и възвратен клапан за задържане на налягането, осигуряваща въздух за дишане, съответстващ на стандарт БДС EN 12021:2014
	

	4. Източване на кондензата
	ръчно
	

	5. Отчитане на работните часове и насищането на филтъра
	Мини-компютър за отчитане на работните часове на филтърния патрон, текущото ниво на насищане на патрона и индикация за настъпване на момента за смяна на филтърния патрон
	

	6. Превключване на налягането 200/300 bar
	Превключвател PN 300/200 bar за лесно превключване между налягане на пълнене от 200 или 300 bar
	

	7.Устройство за пълнене
	два броя – едно за PN 200 bar и едно за PN 300 bar (с превключвател на налягане)
	

	7.1. Маркуч за пълнене 
	Два броя
-  един за PN 200 bar гъвкав маркуч за високо налягане с въртящи се връзки
-  един  за PN 300 bar гъвкав маркуч за високо налягане с въртящи се връзки
	

	7.2. Пълнещ вентил
	- един вентил за пълнене за PN 200 bar с автоматично обезвъздушаване, оборудван с манометър за крайно налягане.
- един вентил за пълнене за PN 300 bar с автоматично обезвъздушаване, оборудван с манометър за крайно налягане.
Манометрите да са защитени от повреди от издръжлива гумена обвивка;
	

	8. Задвижване
	Трифазен електрически мотор за променлив ток, с напрежение 400 V, 50 Hz
	

	9. Основна рама
	Основна рама от стомана
	

	10. Габаритни размери ДхШхВ [cm] 
	110 x 50 x 57 (примерни)	
	

	11. Тегло, приблизително [kg]
	120
	

	12. Консумативи - допълнителни, които трябва да се доставят заедно с оборудвания компресор
	· Филтър въздушен – 2 бр.
· Филтър маслен – 2 бр.
· Филтърен патрон за система за пречистване P21 – 2 (два) броя;
· Масло за компресора – количество необходимо за една смяна на маслото
	

	13. Съпровождаща документация
	· Инструкция за експлоатация на български език;
· Списък на резервните части;
· СЕ Декларация за съответствие;
-    Сертификат за съдове, работещи под налягане.
	


Забележка: Участникът трябва да попълни в таблицата по-горе колона "Предложение на участника". В случай на непосочване на някоя от изискваната от Възложителя информация за предлаганите изделия, комисията ще приеме, че предложението на участника за изпълнение на поръчката е непълно и участникът ще бъде предложен за отстраняване от участие.
Информация, потвърждаваща декларираните в таблицата параметри и окомплектовка на предложената компресорна система е налична в:
· приложените към офертата ни документи (брошури/каталози/извадки от каталози, декларации за съответствие, протоколи и др. – и с превод на български език), издадени от производителя 
или /невярното се зачертава/
· на следните линкове: ……………………………………………………….. /посочва се официален сайт на производителя или търговеца/, където тази информация е налични.
[bookmark: _Hlk161761305]3. Предлагам срок за изпълнение на доставката - ……………. календарни месеца (не повече от 6 календарни месеца), считано от деня следващ датата на получаване на възлагателно писмо, изпратено от Възложителя за възлагане изпълнението на поръчката.
4. Предлагам гаранционен срок на компресорната система -  ................................... месеца (не по-малко от 24 месеца), считано от датата на подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за извършена доставка, без забележки.
5. Приемам доставката и приемането на стоката, предмет на поръчката, да се извърши на адрес: гр. Пловдив, ул. „Васил Левски“ № 244, Централен склад на Предприятие „Водноелектрически централи“.
6. Декларирам, че при изпълнение на поръчката няма да ползваме /ще ползваме следния подизпълнител ……………………………., който ще изпълни следния вид и дял:…………………. (подчертава се относимото обстоятелство и се посочва наименованието на подизпълнителя, вид и дял от поръчката, в случай че участникът ще ползва такъв при изпълнението на поръчката).
Забележка: В случай, че участникът ще ползва подизпълнител прилага декларация от същия в която се описват вид и дял от предмета на поръчката.
7. Предлагам да изпълним поръчката, в съответствие с изискванията на Възложителя от техническата спецификация, съгласно предложените цени в таблицата по-долу: 
	Наименование на стоката

	Количество за доставка
	Ед.цена –
 в евро без ДДС
	Обща стойност - в евро без ДДС

	мобилен компресор (окомплектован и готов за работа) за въздух за високо налягане за пълнене на бутилки за въздух за дишане за ВДА, с технически характеристики, съгласно т.2. по-горе
	1 комплект
	
	

	Допълнителни комсумативи, допълнителни, които ще се доставят заедно с оборудвания компресор (по т.12 от таблицата по т.2 по-горе)
	1 комплект
	
	

	Обща цена (обща стойност), евро без ДДС:
	


Посочената обща цена включва всички разходи за изпълнение на поръчката.
8. Тази оферта е със срок на валидност 90 календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

Дата: _________					Подпис _______________
                                                                                  Име, длъжност: _____________
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