Приложение 1 - Фундамент ПС „Дженевра“
b3 = 57mm; b4=16mm; m1 =100mm; m2 =70mm; l1 – къс вариант;
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Iolerances of connecting dimensions as per EN 739 mm
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