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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
за доставка

ОТНОСНО: Доставка на лазерни нивелири, лазерни ролетки и статив за лазерна ролетка

ВЪВЕДЕНИЕ
Във връзка с основната дейност на Предприятие “Водноелектрически централи” производство на електрическа енергия, се извършват редица ремонтни дейности на основни и спомагателни съоръжения. В хода на този процес възниква необходимост от лазерни нивелири, лазерни ролетки и статив за лазерна ролетка.
ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
Обществената поръчка включва доставка на лазерен нивелир със статив и лазерна ролетка за работа на закрито и открито, както и статив за лазерна ролетка, описани в таблицата с техническите изисквания към стоките.
СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ
За обезпечаването на поддръжката и извършваните текущи, средни и основни ремонти на основните и спомагателните съоръжения във П ВЕЦ се извършват измервания на открито и закрито, както и измерване на хоризонталност и вертикалност на елементите.
[bookmark: _Hlk166067315]ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА
0. Технически изисквания към доставените стоки, включително и качеството
Технически изисквания към стоките
Необходимо е да се доставят лазерни устройства със следните минимални технически характеристики.
Приложими стандарти и сертификати:
· БДС EN 60825-1 – Безопасност на лазерни съоръжения. Част 1: Класификация на съоръженията и изисквания.
· БДС EN IEC 61326-1 - Електрически устройства/съоръжения за измерване, управление и лабораторно приложение. Изисквания за електромагнитна съвместимост.
· ISO 16331-1:2017 - Оптика и оптични инструменти — Лабораторни процедури за изпитване на геодезически и строителни инструменти — Част 1: Характеристики на ръчни лазерни далекомери.
· БДС EN 60529:2001 - Степени на защита, осигурени от обвивката.

	№
	Артикул
	Характеристики
	Мярка
	К-во

	1. 
	Лазерен нивелир със статив
	- Линеен лазерен нивелир с най-малко две линии (хоризонтална и вертикална), формиращи кръстосани линии;
· Цвят на лазерния лъч: Зелен;
· Очила за работа с лазерен нивелир, подобряващи видимостта на лазерните лъчи;
· Лазерна мишена;
· Стойка с магнит, с възможност за закрепване към метални профили;
· Работен обхват: 15 m без необходимост от приемник;
· Точност на нивелиране: ± 0,3 mm/m;
· Диапазон на самонивелиране: ± 4°;
· Работна температура: - 10 °C ÷ +45 °C;
· Температура на съхранение: -20 ÷ +70 °C;
· Защита срещу прах и водни пръски: IP 54;
· Захранване с батерии тип АА или ААА, доставени в комплекта; 
· Сгъваем трикрак алуминиев статив с възможност за разпъване до височина минимум 1,50 метра;
· Предпазна чанта.
	бр.
	2

	2. 
	Лазерна ролетка за работа на закрито и открито
	· Възможност за измерване на разстояния 100 m;
· Визьор за по-лесно насочване при измерване или цветен цифров дисплей и камера с функция за приближаване;
· Точност на измерване: ± 1,5 mm/10m;
· Сензор за наклон, за измерване на ъгли и индиректни разстояния с точност ± 0,2°;
· Памет на измервания: 30 (стойности);
· Работна температура: - 10 °C ÷ +40 °C;
· Защита срещу прах и водни пръски: IP 54
· Захранване с батерии тип АА или ААА, доставени в комплекта;
· Наличие на метална резба за монтаж към статив;
· Приложение и безжична връзка със смартфон за директно прехвърляне на измерванията;
· Предпазна чанта и ремък за носене.
	бр.
	3

	3. 
	Статив за лазерна ролетка
	· Сгъваем трикрак алуминиев статив с възможност за разпъване до височина минимум 1,40 метра;
· Възможност(ръкохватка) за прецизно насочване и фиксиране на ролетката за измерване по наклон;
· Съвместим с лазерна ролетка за работа на закрито и открито (Позиция 2 от таблицата).
	бр.
	1



Забележка: 
· Техническите характеристики посочени в таблицата са минималните, на които трябва да отговаря съответния артикул. 
· Навсякъде, където в изискванията от техническата спецификация е посочен конкретен стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение, технически еталон, конкретен модел, търговска марка, патент, източник, специфичен процес, тип, конкретен произход или производство да се счита добавено „или еквивалентно/и“.
Технически изисквания към маркировката
Маркировката на изделията трябва да е трайна, износоустойчива и да съдържа само международно приети символи. Да притежават CE маркировка, уредите да отговарят на всички приложими европейски директиви.
Маркировката, описваща функционалното предназначение на изделията трябва да е ясно видима в цялост.
Доставяното оборудване трябва да бъде  идентифицирано еднозначно чрез поставяне на четлива, видима и трайна маркировка, съгласно изискванията на чл.7 на Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване.
Технически изисквания към окомплектовка и опаковка
Опаковките на стоките да бъдат в добър външен вид – без разкъсвания.
Документи съпровождащи доставката:
Ръководство за употреба на български език, сертификат за качество от производителя и/или декларация за съответствие.
Технически изисквания към транспортирането
Всички материали предмет на тази доставка да са сигурно опаковани и укрепени, което да гарантира тяхната цялост при транспортирането.
Технически изисквания към обучение, монтаж и въвеждане в експлоатация.
Неприложимо за предмета на поръчката
Изисквания към доставените стоки за опазване на околната среда и климата
Инструкциите или указанията за употреба на електронното оборудване трябва да съдържат информация на български език за изискването за разделното събиране на излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване  и за забраната за изхвърлянето му в контейнери за смесени битови отпадъци, както  и възможното вредно въздействие върху околната среда и човешкото здраве в резултат на наличието на опасни вещества в електрическото и електронно оборудване.
Изисквания към доставяните стоки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
Неприложимо за предмета на поръчката.
[bookmark: _Ref26282407]Гаранционен срок на доставените стоки и други гаранционни условия
Не по-малко от 24 /двадесет и четири/ месеца гаранция, считано от датата на подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за доставка без забележки.
УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
0. [bookmark: _Ref26282387][bookmark: _Hlk166066784]Срок, място и условия за доставка
1. Срок за доставка на материалите описани в таблицата - не повече от 30 (тридесет) календарни дни, считано датата на получаване на възлагателно писмо чрез имейл, изпратено от страна на Възложителя до Изпълнителя.
 Място на доставката 
Централен склад на НЕК ЕАД, Предприятие „Водноелектрически централи”, гр.  Пловдив, ул. “Васил Левски“ № 244.
Контрол на доставка при получаването ѝ
Приемането на стоките ще се извършва с входящ контрол, в деня на доставката им, в присъствие на представител на Изпълнителя. След провеждането на входящ контрол се подписва двустранен приемо-предавателен протокол за доставка.
ПРИЛОЖЕНИЯ
Неприложимо.
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