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[bookmark: _Toc532374862]Приложение № 3
(образец)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
Относно: „Доставка на материали, свързани със строителството“, реф. № 26РП-Ч50А080

	Наименование на Участника:
	Посочете точното наименование на дружеството, според регистрацията

	Седалище по регистрация:
	Посочете държавата и адрес на седалището на участника

	Точен адрес за кореспонденция
	Посочете улица, град, пощенски код, държава

	Лице за контакти
	Посочете име, фамилия и длъжност

	Телефонен номер
	Посочете код на населеното място и телефонен номер

	Електронен адрес
	

	Интернет адрес
	

	ИН/ЕИК
	

	Банкови реквизити
	Банка:
IBAN:
BIC:



УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
След като се запознахме с изискванията в поканата и техническите спецификации за провеждане избор на изпълнител за поръчка с предмет: „Доставка на материали, свързани със строителството“, реф. № 26РП-Ч50А080, заявяваме следното:  
1. Приемаме всички условия за изпълнение на поръчката съгласно техническите спецификации.
2. Декларираме, че доставените от нас стоки в гр. София и в гр. Пловдив ще имат технически характеристики в пълно съответствие с изискванията от техническата спецификация на възложителя, включително и следните параметри: 

	№
	Наименование
	Характеристики
	Предложение на участника

	1
	ПРОВОДНИК ИЗОЛИРАН Cu/M/6/1/ПВА
	Сечение на проводника: 6 mm²;
Материал на жилото: Cu;
Брой на жилата: 1;
Материал на изолацията: PVC;
Номинално напрежение: 450/750V;
	(посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката)


Производител: …………
Страна на произход: ……………..

	2
	ПРОВОДНИК ИЗОЛИРАН Cu/M/16/1/ПВА
	Сечение на проводника: 16 mm²;
Материал на жилото: Cu;
Брой на жилата: 1;
Материал на изолацията: PVC;
Номинално напрежение: 450/750V
	(посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката)


Производител: …………
Страна на произход: ……………..

	3
	БУТОНИЕРА ТРИБУТОННА 2пуска\ 1стоп
	Тип устройство: Сглобен пулт за управление за открит монтаж.
Брой бутони: 3 бутона ( старт↑/стоп 0 /старт ↓) с пружинно връщане.
Степен на защита: IP66, IP67, IP69 и IP69K (устойчивост на прах, вода и почистване под високо налягане).
Материал на корпуса: Устойчив поликарбонат.
	(посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката)







Производител: …………
Страна на произход: ……………..

	4
	ПРОВОДНИК ИЗОЛИРАН Cu/M/10/1/ПВА
	Сечение на проводника: 10 mm²;
Материал на жилото: Cu;
Брой на жилата: 1;
Материал на изолацията: PVC;
Номинално напрежение: 450/750V
	(посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката)


Производител: …………
Страна на произход: ……………..

	5
	ГРЕБЕН ЗА АВТОМАТИЧЕН ПРЕДПАЗИТЕЛ 3Р
	Захранващ трифазен гребен 3P 63A;
57 пера;
Работно напрежение 400 VAC
	(посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката)

Производител: …………
Страна на произход: ……………..

	6
	Предпазител, автоматичен, 3P, 32A, C крива, DIN шина
	Автоматичен предпазител триполюсен с номинален ток през контактите 32 A, вид крива С, работно напрежение 400 VAC, време на сработване под 0.1 s и максимален ток на късо съединение до 6000 A.  За монтаж на DIN шина размер 35 mm.
	(посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката)






Производител: …………
Страна на произход: ……………..

	7
	Евро (DIN) шина (DIN eврошина, поцинкована, перфорирана, 1m, 35x7.5mm)
	Стандартна, поцинкована евро (DIN) шина за монтаж на предпазители, контактори, релета, редови клеми, клемни блокове и други свързващи и конструктивни елементи предназначени за монтаж в ел. табло.
Покритие: поцинковано;
широчина: 35 mm;
дебелина на профила 7,5 mm;
дебелина на листовия материал: 1 mm
	(посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката)









Производител: …………
Страна на произход: ……………..

	8
	Мостов кабел ПВВ-МБ1  /  3х1.5mm²
	разпределение на електрическа енергия при номинално напрежение 220/380V;
Тип: ПВВ-МБ1, мостов;
Брой жила х Сечение: 3х1,5 mm²;
Материал на изолацията: PVC;
Материал на проводника: Cu
	(посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката)




Производител: …………
Страна на произход: ……………..

	9
	осветително тяло за баня, IP 54
	таванно влагозащитно осветително тяло с вграден  LED модул;
Входяща мощност: 28W;
Напрежение: 230V ;
Температура на светлината: 4000K;
Форма: кръгло;
Защита срещу проникване: IP54
	(посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката)





Производител: …………
Страна на произход: ……………..

	10
	Мостов кабел ПВВ-МБ1  /  3х2.5mm²
	разпределение на електрическа енергия при номинално напрежение 220/380V;
Тип: ПВВ-МБ1, мостов;
Брой жила х Сечение: 3х2,5 mm²;
Материал на изолацията: PVC;
Материал на проводника: Cu
	(посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката)




Производител: …………
Страна на произход: ……………..

	11
	Мостов кабел ПВВ-МБ1  /  3х4mm²
	разпределение на електрическа енергия при номинално напрежение 220/380V;
Тип: ПВВ-МБ1, мостов;
Брой жила х Сечение: 3х4 mm²;
Материал на изолацията: PVC;
Материал на проводника: Cu
	(посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката)




Производител: …………
Страна на произход: ……………..

	12
	Кабел ШВПС 3х1mm²
	Тип кабел: ШВПС / H05VV-F;
Сечение: 3 x 1.00 mm²;
Материал на проводниците: мека мед, многожилна структура;
Поотделно изолирани медни жила;
Обща изолация: PVC;
Температурен диапазон: от –30°C до +50°C;
Номинално напрежение: 300/500 V
	(посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката)






Производител: …………
Страна на произход: ……………..

	13
	ТРЪБА МЕТАЛНА стоманенa/Y/426/7
	стоманена шевна;
стомана:  S355 или S355JО;      
Ø426 х 7 mm 
	(посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката)

Производител: …………
Страна на произход: ……………..

	14
	ТАПА PP/резба/1*2"
	Материал: полипропилен + уплътнение
За затапване на отвори с вътрешна резба.
	(посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката)

Производител: …………
Страна на произход: ……………..

	15
	контролно-регулиращ вентил, 1/2"
	две външни резби 1/2";
материал: месинг с хромирано покритие;
с розетка;
	(посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката)

Производител: …………
Страна на произход: ……………..

	16
	вертикална пластмасова
ревизионна врата, 30х40 cm
	Подходяща за монтаж на стена.
Цвят: Бял;
	(посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката)

Производител: …………
Страна на произход: ……………..

	17
	тапа, ППР, Ø20
	За тръби с външен размер 20 mm. 
Материал: полипропилен;
Стандарти: Подходящи за преминаване на питейна вода;
	(посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката)

Производител: …………
Страна на произход: ……………..

	18
	коляно вътрешна резба с планка 
за стена, ППР, Ø20 към 1/2"
	Материал: Полипропилен;
С планки за стенен монтаж.
Диаметър: Ø20;
Коляно: 90°;
Вътрешна резба: 1/2";
Стандарти: Подходящи за преминаване на питейна вода
	(посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката)




Производител: …………
Страна на произход: ……………..

	19
	Преход 1"/32mm мж. Бърза вр. ПЕ
	Преход за полиетиленови тръби с размери 32 mm х 1",  мъжка резба.
Налягане: 16 bar (PN16);
Стандарти: Подходящи за преминаване на питейна вода
	(посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката)


Производител: …………
Страна на произход: ……………..

	20
	Тройник 63mm/63mm/ 2" мж. ПЕ
	Материал: полиетилен;
Налягане: 16 bar (PN16);
тройник: 63 mm/ 63 mm/ 2";
свързване: мъжко/женско;
	(посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката)

Производител: …………
Страна на произход: ……………..

	21
	Тапа Ø25  ПЕ бърза вр.
	Материал: Полиетилен;
Присъединяване:Ø25;
Налягане: 16 bar (PN16);
	(посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката)

Производител: …………
Страна на произход: ……………..

	22
	МУФА PENN/муфа-муфа/
Ø63
	Налягане: 16 bar (PN16);
вид на връзката: муфа-муфа;
Стандарти: Подходящи за преминаване на питейна вода;
	(посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката)

Производител: …………
Страна на произход: ……………..

	23
	Коляно ПЕ 1"мж./ 32mm. Бърза връзка
	Материал: Полиетилен;
Размери: Ø32 х 1";
ъгъл на пречупване: 90°;
свързване: МЖ;
Бърз и лесен монтаж;
Налягане: PN16;
Стандарти: Подходящи за преминаване на питейна вода;
	(посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката)





Производител: …………
Страна на произход: ……………..

	24
	Водовземна скоба Ø63/ Ø25 ПЕ 
	Материал: Полиетилен;
Размер: Ø63 х Ø25;
Налягане: PN16;
Свързване: пристягане към тръбата с винтове; окомплектована;
	(посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката)



Производител: …………
Страна на произход: ……………..

	25
	Водовземна скоба Ø63/1"ж.
	Материал: полиетилен;
Размер: Ø63 х 1"ж;
Налягане: PN16;
Свързване: пристягане към тръбата с винтове;
Окомплектована;
	(посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката)


Производител: …………
Страна на произход: ……………..

	26
	Водовземна скоба Ø63 / 3/4" ж. ПЕ
	Материал: Полиетилен;
Диаметър на тръбите: Ø63;
Свързване: пристягане към тръбата с винтове;
Отклонение: 3/4"Ж, резбово съединение;
Приложение: Водопровод и напояване;
Предимства: Устойчивост на корозия и агресивни съединения, здравина, подходящ за използване на открито;
Окомплектована;
	(посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката)











Производител: …………
Страна на произход: ……………..

	27
	Коляно 3/4" мж. /25mm. Бърза вр.ПЕ
	Материал: Полиетилен;
Диаметър: Ø25 - женска резба;
Присъединителен размер: 3/4" - мъжка резба;
Бърза връзка.
Ъгъл на пречупване: 90°;
Налягане: PN16;
Стандарти: Подходящи за преминаване на питейна вода
	(посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката)






Производител: …………
Страна на произход: ……………..

	28
	Вътрешно редуктивен нипел  (ВРН) 2"/1" Fe
	Материал: Поцинкована висококачествена стомана;
Размер от: 2" мъжка резба;
Размер към: 1" женска резба;
	(посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката)

Производител: …………
Страна на произход: ……………..

	29
	Преход Ø25 / 3/4" мж. бърза вр. ПЕ
	Материал: полиетилен;
Диаметър: Ø25 - мъжка резба;
Присъединителен размер: 3/4" - женска резба;
Бърза връзка.
Налягане PN16;
Подходящи за преминаване на питейна вода;
	(посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката)





Производител: …………
Страна на произход: ……………..

	30
	преход ПЕ 3/4" мж.- 20 mm бърза връзка
	Материал: Полиетилен;
Диаметър: Ø20; 
Присъединителен размер: 3/4" - женска резба;
Бърза връзка.
	(посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката)

Производител: …………
Страна на произход: ……………..

	31
	Тръба Ø25- ПЕ
	Материал: Полиетилен;
размер: Ø25 ;
дебелина: 2 mm;
Налягане PN16;
	(посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката)

Производител: …………
Страна на произход: ……………..

	32
	Вътрешно редуктивен нипел (ВРН) 2"/ 3/4" Fe
	Материал: Поцинкована висококачествена стомана;
Размер от: 2" мъжка резба;
Размер към: 3/4" женска резба;
	(посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката)

Производител: …………
Страна на произход: ……………..

	33
	РАЗКЛОНИТЕЛ PVC/единичен 45°/50/50
	Материал: PVC;
Размер: Ø50 х Ø50;
Ъгъл на разклонение: 45°;
	(посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката)

Производител: …………
Страна на произход: ……………..

	34
	РАЗКЛОНИТЕЛ PVC/единичен 45°/110/50
	Материал: PVC;
Размер: Ø110 х Ø50;
Ъгъл на разклонение: 45°;
	(посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката)

Производител: …………
Страна на произход: ……………..

	35
	ЧЕТКА телена/плоска/120 
	Телена четка с дървена дръжка за почистване на ръжда, корозия, стружки и др.;
Работна дължина: 120 mm;
Работна височина: 25 mm;
Дебелина на телта: 0,35 mm;
Вид тел: Права стомана;
Брой редове: 5;
	(посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката)




Производител: …………
Страна на произход: ……………..

	36
	Подпокривно фолио (черна хартия)
	Битумна хидроизолационна мембрана без посипка;
Плътност: 2 kg/m²;
	(посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката)

Производител: …………
Страна на произход: ……………..

	37
	Четка телена / плоска / 200 mm
	Дръжка от полипропилен;
Тел: въглеродна стомана;
Дебелина на нишките: 0,35 mm;
Дължина на сноп: 3,2 cm;
	(посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката)

Производител: …………
Страна на произход: ……………..

	38
	Фолио антиконденз
	Тегло 140 g/m². Ниво на непромокаемост W1. Паропропускливост 0,02 m.
	(посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката)

Производител: …………
Страна на произход: ……………..

	39
	ДЪРВО игл./дъска,d<75mm/3-4/20/140 
	Кофражни иглолистни  дъски с дебелина 2 cm, ширина 14 сm и дължина 4 m.
	(посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката)

Производител: …………
Страна на произход: ……………..

	40
	Боя епоксидна /Dv/ СИНЯ
	Двукомпонентна епоксидна антикорозионна система, състояща се от емайллак епоксиден с втвърдител.  Предназначена за боядисване на метални и бетонови повърхности, експлоатирани в условията на активна атмосферна корозия и агресивни среди, включително атмосферни условия на влажен тропически климат в приморски и промишлени райони.
	(посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката)









Производител: …………
Страна на произход: ……………..

	41
	Уплътнителна  лента за покривно било
	Уплътнителна и вентилационна лента за било на покрив.
Материал: профилиран алуминий (странични ленти) полипропиленов геотекстил (дишаща среда) и самозалепваща лента. UV устойчивост.
Размери: ширина 310 mm и дължина 5m. Цвят RAL 9005.
	(посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката)






Производител: …………
Страна на произход: ……………..

	42
	Иглолистна греда с дължина 5m и сечение в сm.: 12/14  
	размери 12 сm./14 сm.; дължина 5m;
	(посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката)

Производител: …………
Страна на произход: ……………..

	43
	Патронник - Секретна ключалка никел по БДС (26x30 mm)
	Месингова ключалка с покритие никел, по БДС. С включен крепежен болт и 3 ключа. За монтаж на дървени врати, метални врати, MDF врати и др.
	(посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката)


Производител: …………
Страна на произход: ……………..

	44
	Дръжки за секретна брава за врата 90 mm никел
	За входни врати. Междуцентрие 90 mm. Комплект 2 бр. ръкохватки от цинко-алуминиева сплав. Материал на шилда - стомана. С цял шилд и пружина.
	(посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката)

Производител: …………
Страна на произход: ……………..

	45
	Брава секретна езикова 90/50 mm. по БДС
	С насрещник за фалцови врати. Междуцентрие 90 mm. и бексет 50 mm. Корпус от стомана, покритие цинк. Горният език е реверсивен, долният език излиза на 21 mm. след двукратно завъртане на ключа. Подходяща за входни врати, интериорни врати. 
	(посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката)





Производител: …………
Страна на произход: ……………..

	46
	Дръжки за секретна брава за врата 70 mm никел
	междуцентрие 70 mm и цвят никел.  за монтиране на входни врати, вътрешни врати, сервизни помещения и др. с монтирана интериорна брава. Комплект от 2 бр.
	(посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката)


Производител: …………
Страна на произход: ……………..

	47
	Секретна езикова брава 70/50 mm. по БДС
	Междуцентрие 70 mm. и бексет 50 mm. Корпус от стомана, покритие цинк. Горният език е реверсивен, долният език излиза на 21 mm. след двукратно завъртане на ключа. Подходяща за входни врати, интериорни врати.
	(посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката)



Производител: …………
Страна на произход: ……………..

	48
	ПЕРВАЗ ЗА ПРОЗОРЕЦ БЯЛ 150 х 20 сm PVC
	Материал: PVC. С включени странични елементи и силикон за монтаж. Цвят: Бял
	(посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката)

Производител: …………
Страна на произход: ……………..

	49
	Ръкавици предпазни AE/N
	Да осигуряват надеждна защита, устойчивост и отличен захват при работа във влажни, студени и натоварени среди.
Материал: плетена безшевна полиестерна прежда.
Покритие: плътен слой гладък латекс;
Допълнителен слой разпенен латекс на дланта, за по-добро сцепление.
Водоустойчивост - латексово покритие.
	(посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката)









Производител: …………
Страна на произход: ……………..

	50
	Летви 50х30 L = 4m
	иглолистна дървесина. Дебелина 3 сm., Ширина 5 сm., Дължина 4 m.
	(посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката)

Производител: …………
Страна на произход: ……………..

	51
	Четка телена 250 mm
	Четка телена с пластмасов корпус, ергономична двуслойна дръжка, стоманени снопове 4х16 реда, 250 mm 
	(посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката)

Производител: …………
Страна на произход: ……………..

	52
	Топлоизолационни плочи от екструдиран полистирен
	Размери: 1250х600х20 mm;
С гладка повърхност и оформени „L“ образни ръбове;
Якост на натиск: ≥ 200kPa;
Топлопроводимост: λD≥0,033 W/mk
Водопоглъщане при пълно потопяване: WL(T) ≤0,7;
Водопоглъщане чрез дифузия: WD(V) ≤3;
Топлинно съпротивление: RD=0,6 m² K/W
EN 13164:2012 +A1:2015
	(посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката)











Производител: …………
Страна на произход: ……………..

	53
	Грунд за трудни основи
	Бързосъхнещ и високоефективен. Не се стича от вертикални повърхности(тиксотропен). За гладки и непопиващи основи, критични повърхности и специфични зони.
	(посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката)



Производител: …………
Страна на произход: ……………..

	54
	
Еднокомпонентна циментова смес
	Еднокомпонентна, полимерно модифицирана и подсилена с влакна, репарационна смес
За приложение при вертикални и висящи конструкции.
Подходящ за външна и вътрешна употреба;
Паропропусклив (дишащ)
Якост на натиск: ≥ 45 МРа;
Якост на сцепление*: ≥ 2.0 МРа;
Съдържание на хлоридни йони: ≤ 0.05 %;
	(посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката)









Производител: …………
Страна на произход: ……………..

	55
	лайсна подова месингова/преход ъглов
	Цвят: златист;
Размер: 2,7 m / 40 mm х 40 mm;
За защита на външни ъгли.
	(посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката)

Производител: …………
Страна на произход: ……………..

	56
	лайсна подова месингова/преход прав
	Цвят: златист;
Размер: 2,7 m / 40 mm;
	(посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката)

Производител: …………
Страна на произход: ……………..


	57
	Армировъчна стомана B500, №10
	Клас: B500, № 10
Изчислително съпротивление: Rs = 451 mPA;
Начален модул на еластичност при натиск и опън Es =200 000 mPA
Дължина: 6 м
	(посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката)


Производител: …………
Страна на произход: ……………..

	58
	Водоспираща лента за фуги тип „О“
	Водоспираща лента на база на пластифициран PVC за конструктивни и дилатационни фуги в бетонови конструкции (waterstop);
Материал: Пластифициран PVC;
Якост на опън: ≥ 10 N/mm2
Тип монтаж: Централно полагане/вътрешен монтаж;
Ширина на профила: 240 мм;
Приложение: Бетонови конструкции.
Приложими стандарти: Съгласно DIN 53507
	(посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката)











Производител: …………
Страна на произход: ……………..

	59
	Водонабъбваща лента за фуги
	Описание: Хидроразширяващ се уплътнителен профил за дилатационни фуги в висока устойчивост на хидростатично натоварване;
Приложение: Дилатационни фуги; стоманобетонови конструкции
Размер: 20х25 мм;
Дължина на ролката: 5м;
	(посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката)





Производител: …………
Страна на произход: ……………..

	60
	Инжекционен маркуч за високо налягане
	Приложение: бетонови конструкции;
Устойчив на разтворители;
Вътрешен диаметър: Ø 6 мм;
Външен диаметър: Ø 12 мм;
Накрайник с тапа: не по-малко от 2 бр. на всеки 10 м дължина на маркуча.
Фиксиращи скоби: не по-малко от 50 бр. на всеки 10 м дължина на маркуча.
	(посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката)







Производител: …………
Страна на произход: ……………..

	61
	Полиуретанова смола за инжектиране
	Описание: Полиуретанова смола за инжектиране на пукнатини в зидария, бетон и скали. Реагираща с вода до образуване на хидрофобна, запечатваща пяна. Свободно увеличаване на обема до 1000%. 
Плътност на смолата: 1,10 ÷1,20 kg/l; 
Приложение: Спиране на водни течове в пукнатини и фуги на стени, подове, скали, бетонови конструкции и съоръжения. Време за край на реакцията: не повече от 4 мин. при 20С° .  
Приложими стандарти: БДС EN 1504-5:2013 г.
	(посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката)













Производител: …………
Страна на произход: ……………..

	62
	Химически анкер
	Съдържание: Инжекционна хибридна смола за връзки с насадена арматура.
Приложение: Структурни бетонни връзки с насадена армировка,
Съдържание на касетата: 0,5 l
	(посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката)



Производител: …………
Страна на произход: ……………..

	63
	Студеноформуван стоманен П-профил L = 1300 mm
	Материал: Стомана S235JR;
Размер: 120 х 60 х 4 мм;
Приложими стандарти: DIN 59413;
Дължина: L = 1300 мм.
	(посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката)

Производител: …………
Страна на произход: ……………..

	64
	Студеноформуван стоманен П-профил L = 1700 mm
	Материал: Стомана S235JR;
Размер: 120 х 60 х 4 мм;
Приложими стандарти: DIN 59413;
L = 1700 мм.
	(посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката)

Производител: …………
Страна на произход: ……………..

	65
	Гвоздей за покривни покрития/битумни керемиди
	Размер: 3,0 мм х 26 мм;
Материал: метал;
Плоска глава.
	(посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката)

Производител: …………
Страна на произход: ……………..

	66
	Огледало за баня
	Размер: 500 х 400 мм
	(посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката)

Производител: …………
Страна на произход: ……………..

	67
	Държач за тоалетна хартия
	Вид монтаж: стенен;
Материал: неръждаема стомана/инокс;
Други изисквания: с капак
	(посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката)

Производител: …………
Страна на произход: ……………..

	68
	Етажерка за баня, под огледало
	Тип монтаж: стенен;
Място на монтаж: под огледало;
Материал: стъкло;
Дължина: ≥ 500 мм.
	(посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката)

Производител: …………
Страна на произход: ……………..

	69
	Етажерка за баня, ъглова
	Тип монтаж: стенен;
Място на монтаж: ъглова;
Брой нива: 2 бр.
Материал: неръждаема стомана/инокс;
	(посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката)

Производител: …………
Страна на произход: ……………..

	70
	Закачалка за баня, тип с куки
	Тип монтаж: стенен;
Вид на закачалката: с куки; 
Брой куки: ≥ 3 бр.;
Материал: неръждаема стомана/инокс;
	(посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката)


Производител: …………
Страна на произход: ……………..

	71
	Закачалка за баня, тип тръба
	Тип монтаж: стенен;
Вид на закачалката: тръба;
Ширина: ≥ 500 мм;
Материал: неръждаема стомана/инокс;
	(посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката)


Производител: …………
Страна на произход: ……………..

	72
	Закачалка за баня, тип халка
	Тип монтаж: стенен;
Вид на закачалката: халка;
Материал: неръждаема стомана/инокс
	(посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката)

Производител: …………
Страна на произход: ……………..

	73
	Поставка за сапун
	Тип монтаж: стенен;
Вид на закачалката: халка;
Материал: неръждаема стомана/инокс
	(посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката)

Производител: …………
Страна на произход: ……………..

	74
	Стенна поставка за четка за зъби
	Тип монтаж: стенен;
Вид на закачалката: халка;
Материал на чашата: PVC;
Материал: неръждаема стомана/инокс
	(посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката)

Производител: …………
Страна на произход: ……………..

	75
	Кошче за баня
	Вместимост: 3 литра;
Други изисквания: педал за отваряне.
	(посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката)

Производител: …………
Страна на произход: ……………..



Забележка: 
a) Навсякъде, където в техническите изисквания е посочен конкретен стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение, технически еталон, конкретен модел, търговска марка, патент, източник, специфичен процес, тип, конкретен произход или производство, да се счита добавено „или еквивалентно/и“. В случай на стандарт, еквивалентен на посочения, участникът се задължава да го отрази в отделен документ и да представи доказателства за еквивалентността на стандарта;
b) Участникът задължително попълва изискуемата информация във всички редове от колона „Предложение на участника“ от таблицата по-горе. В случай на празно / непопълнено поле или непосочване на някое от изискваната на Възложителя, относно предлаганата стока, назначената от Възложителя комисия ще приеме, че предложението за изпълнение на поръчката е непълно и участникът ще бъде предложен за отстраняване от участие в процедурата;
c) Където възложителят е посочил стойности със знак съответно ≥ или ≤, участникът задължително попълва конкретна стойност.
4. В случай че бъдем избрани за изпълнител декларираме, че:
· доставените стоки ще са нови, неизползвани, придружени с посочените от възложителя документи от техническите спецификации;
· срокът за доставка на стоките в гр. София е …......... календарни дни (не повече от 30 календарни дни), считано от датата на изпращане на възлагателното писмо;
· срокът за доставка на стоките в гр. Пловдив е …......... календарни дни (не повече от 45 календарни дни), считано от датата на изпращане на възлагателното писмо;
· срокът на годност на доставените в град София стоки няма да бъде по-малко от 60% от максималния срок на годност, даден от производителя за съответния продукт, където е приложимо;
· приемаме да извършим доставката до Предприятие ВЕЦ, Централен склад гр. Пловдив, ул.  „Васил Левски“ № 244 и Производствена база „София“ на Предприятие Язовири и каскади- гр. София, ул. „Мими Балканска“ № 5;
· ако се установи, че доставените стоки имат транспортни и/или фабрични дефекти ще заменим за своя сметка повредената стока за срок от 10 (десет) работни дни, считано от датата на доставка.
5. Предлагаме да изпълним доставката за цената, посочена в таблицата по-долу, която включва всички разходи за изпълнението й, включително и не само транспортни и командировъчни, труд, комуникационни, организационни, както и всички други съпътстващи качественото изпълнение разходи.
6. Предлаганата от нас цена за изпълнение на поръчката е както следва:

	№
	Наименование
	Мерна единица
	Количество
	Единична цена, в евро, без ДДС
	Обща стойност, в евро, без ДДС

	1
	ПРОВОДНИК ИЗОЛИРАН Cu/M/6/1/ПВА
	m
	10
	
	

	2
	ПРОВОДНИК ИЗОЛИРАН Cu/M/16/1/ПВА
	m
	10
	
	

	3
	БУТОНИЕРА ТРИБУТОННА 2пуска\ 1стоп
	Бр.
	7
	
	

	4
	ПРОВОДНИК ИЗОЛИРАН Cu/M/10/1/ПВА
	m
	10
	
	

	5
	ГРЕБЕН ЗА АВТОМАТИЧЕН ПРЕДПАЗИТЕЛ 3Р
	m
	4
	
	

	6
	Предпазител, автоматичен, 3P, 32A, C крива, DIN шина
	Бр.
	2
	
	

	7
	Евро (DIN) шина (DIN eврошина, поцинкована, перфорирана, 1m, 35x7.5mm)
	m
	1
	
	

	8
	Мостов кабел ПВВ-МБ1  /  3х1.5mm²
	m
	10
	
	

	9
	осветително тяло за баня, IP 54
	Бр.
	1
	
	

	10
	Мостов кабел ПВВ-МБ1  /  3х2.5mm²
	m
	10
	
	

	11
	Мостов кабел ПВВ-МБ1  /  3х4mm²
	m
	20
	
	

	12
	Кабел ШВПС 3х1mm²
	m
	10
	
	

	13
	ТРЪБА МЕТАЛНА стоманенa/Y/426/7
	m
	3
	
	

	14
	ТАПА PP/резба/1*2"
	Бр.
	11
	
	

	15
	контролно-регулиращ вентил, 1/2"
	Бр.
	1
	
	

	16
	вертикална пластмасова
ревизионна врата, 30х40 cm
	Бр.
	1
	
	

	17
	тапа, ППР, Ø20
	Бр.
	4
	
	

	18
	коляно вътрешна резба с планка 
за стена, ППР, Ø20 към 1/2"
	Бр.
	8
	
	

	19
	Преход 1"/32mm мж. Бърза вр. ПЕ
	Бр.
	2
	
	

	20
	Тройник 63mm/63mm/ 2" мж. ПЕ
	Бр.
	1
	
	

	21
	Тапа Ø25  ПЕ бърза вр.
	Бр.
	1
	
	

	22
	МУФА PENN/муфа-муфа/
Ø63
	Бр.
	9
	
	

	23
	Коляно ПЕ 1"мж./ 32mm. Бърза връзка
	Бр.
	1
	
	

	24
	Водовземна скоба Ø63/ Ø25 ПЕ 
	Бр.
	1
	
	

	25
	Водовземна скоба Ø63/1"ж.
	Бр.
	1
	
	

	26
	Водовземна скоба Ø63 / 3/4" ж. ПЕ
	Бр.
	1
	
	

	27
	Коляно 3/4" мж. /25mm. Бърза вр.ПЕ
	Бр.
	2
	
	

	28
	Вътрешно редуктивен нипел  (ВРН) 2"/1" Fe
	Бр.
	1
	
	

	29
	Преход Ø25 / 3/4" мж. бърза вр. ПЕ
	Бр.
	1
	
	

	30
	преход ПЕ 3/4" мж.- 20 mm бърза връзка
	Бр.
	1
	
	

	31
	Тръба Ø25- ПЕ
	m
	20
	
	

	32
	Вътрешно редуктивен нипел (ВРН) 2"/ 3/4" Fe
	Бр.
	1
	
	

	33
	РАЗКЛОНИТЕЛ PVC/единичен 45°/50/50
	Бр.
	3
	
	

	34
	РАЗКЛОНИТЕЛ PVC/единичен 45°/110/50
	Бр.
	1
	
	

	35
	ЧЕТКА телена/плоска/120 
	Бр.
	17
	
	

	36
	Подпокривно фолио (черна хартия)
	m²
	100
	
	

	37
	Четка телена / плоска / 200 mm
	Бр.
	13
	
	

	38
	Фолио антиконденз
	m²
	525
	
	

	39
	ДЪРВО игл./дъска,d<75mm/3-4/20/140 
	m³
	0,056
	
	

	40
	Боя епоксидна /Dv/ СИНЯ
	kg
	17
	
	

	41
	Уплътнителна  лента за покривно било
	m
	10
	
	

	42
	Иглолистна греда с дължина 5m и сечение в сm.: 12/14  
	m³
	0,252
	
	

	43
	Патронник - Секретна ключалка никел по БДС (26x30 mm)
	Бр.
	27
	
	

	44
	Дръжки за секретна брава за врата 90 mm никел
	К-т
	18
	
	

	45
	Брава секретна езикова 90/50 mm. по БДС
	Бр.
	18
	
	

	46
	Дръжки за секретна брава за врата 70 mm никел
	К-т
	6
	
	

	47
	Секретна езикова брава 70/50 mm. по БДС
	Бр.
	9
	
	

	48
	ПЕРВАЗ ЗА ПРОЗОРЕЦ БЯЛ 150 х 20 сm PVC
	Бр.
	50
	
	

	49
	Ръкавици предпазни AE/N
	чифт
	4
	
	

	50
	Летви 50х30 L = 4m
	m³
	2,1
	
	

	51
	Четка телена 250 mm
	Бр.
	8
	
	

	52
	Топлоизолационни плочи от екструдиран полистирен
	m²
	211,5
	
	

	53
	Грунд за трудни основи
	kg
	15
	
	

	54
	Еднокомпонентна циментова смес
	kg
	120
	
	

	55
	лайсна подова месингова/преход ъглов
	m
	2,7
	
	

	56
	лайсна подова месингова/преход прав
	m
	5,4
	
	

	57
	Армировъчна стомана B500, №10
	кг
	3702
	
	

	58
	Водоспираща лента за фуги тип „О“
	м
	10
	
	

	59
	Водонабъбваща лента за фуги
	м
	90
	
	

	60
	Инжекционен маркуч за високо налягане
	м
	100
	
	

	61
	Полиуретанова смола за инжектиране
	Кг
	25
	
	

	62
	Химически анкер
	Бр.
	20
	
	

	63
	Студеноформуван стоманен П-профил L = 1300 mm
	Бр.
	28
	
	

	64
	Студеноформуван стоманен П-профил L = 1700 mm
	Бр.
	44
	
	

	65
	Гвоздей за покривни покрития/битумни керемиди
	Кг
	10
	
	

	66
	Огледало за баня
	Бр.
	30
	
	

	67
	Държач за тоалетна хартия
	Бр.
	30
	
	

	68
	Етажерка за баня, под огледало
	Бр.
	15
	
	

	69
	Етажерка за баня, ъглова
	Бр.
	30
	
	

	70
	Закачалка за баня, тип с куки
	Бр.
	30
	
	

	71
	Закачалка за баня, тип тръба
	Бр.
	30
	
	

	72
	Закачалка за баня, тип халка
	Бр.
	30
	
	

	73
	Поставка за сапун
	Бр.
	30
	
	

	74
	Стенна поставка за четка за зъби
	Бр.
	30
	
	

	75
	Кошче за баня
	Бр.
	30
	
	

	ОБЩА СТОЙНОСТ, В ЕВРО, БЕЗ ДДС:
	






Дата: ..........................		Подпис: ...................................................
								(две имена - длъжност)
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