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Приложение 1
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
за Доставка на маркучи
1.  ВЪВЕДЕНИЕ
Във връзка с основната дейност на Предприятие “Водноелектрически централи” производство на електрическа енергия, се извършват редица ремонтни дейности на основни и спомагателни съоръжения. В хода на този процес възниква необходимост от използване различни уплътнителни материали.
2. ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
Доставка на различни видове маркучи.
3. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ
В хода на поддръжката и извършваните текущи, средни и основни ремонти на основните и спомагателните съоръжения във ВЕЦ се налага използването на различни видове маркучи.  За обезпечаването на поддръжката и ремонтите е необходимо да се извърши доставка на изброените в таблицата материали.
4. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА
4.1. Технически изисквания към доставените стоки, включително и качеството
4.1.1. Технически изисквания към стоките
	№
	Артикул
	Характеристики/Стандарт
	Мярка
	К-во

	1. 
	Пожарникарски маркуч с щорцови бързи връзки
	Диаметър: 3";
Цвят: бял 
Налягане: 10 bar.
	м.
	20

	2. 
	PVC маркуч за компресор

	Дължина: 50 м Вътрешен диаметър: Ø 8 мм
Дебелина на стената: 2 мм
Температурен диапазон на работа: от -40 °С до +70 °С
Налягане на спукване: 60 bar (при 20 °C)
Изработен от гъвкав PVC на основата на суспензия поливинилхлорид, терефталат, синтетичен каучук и други добавки
	бр.
	1

	3. 
	PVC маркуч за компресор

	Дължина: 50 м
Вътрешен диаметър: Ø 12.5 мм
Дебелина на стената: 2.5 мм
Температурен диапазон на работа: от -40 °С до +70 °С
Налягане на спукване: 60 bar (при 20 °C)
Изработен от гъвкав PVC на основата на суспензия поливинилхлорид, терефталат, синтетичен каучук и други добавки
	бр.
	4

	4. 
	Маркуч пропан-бутан 
	Налягане: 6,3 bar;
Диаметър: 8 mm.
	м.
	20

	5. 
	Маркуч дренажен за климатици
	Диаметър: 16 mm;
Материал: PVC.
	м.
	100

	6. 
	Маркучи с накрайници за дизелово гориво
	Подсилване: Фабричен синтетичeн текстил
Покритие: Гладко, черно, антистатично (R < 1 MΩ/m) от NBR/PVC каучукови съставки устойчиви на горива, триене, износване, пламък и атмосферни влияния.
Работна t°
-40°C ÷ +125°C
Диаметър:12,7 mm;
Дължина: 300 mm;
Накрайникци AGR - прав накрайник за маркуч с BSP резба и конус 60˚.
Съгласно ISO 8434-6, BS5200.
DN12
Резба: G1/2”
	бр.
	1

	7. 
	Маркуч с маслоустойчиво покритие
	Вътрешен размер: 25 mm;
Работно налягане: 20 bar;
Подсилване: високоякостни синтетични слоеве;
Покритие: черена, гладъка NBR/PVC смес, устойчива на горива и масла, както и на метеорологични влияния;
Работна температура: -25°C/+80°C;
Размер на ролка: 50 м.
	бр.
	5

	8. 
	Маркуч с маслоустойчиво покритие
	Вътрешен размер: 19 mm;
Работно налягане: 20 bar;
Подсилване: високоякостни синтетични слоеве;
Покритие: черена, гладъка NBR/PVC смес, устойчива на горива и масла, както и на метеорологични влияния;
Работна температура: -25°C/+80°C;
Размер на ролка: 50 м.
	бр.
	1

	9. 
	Маркучи с накрайници
	Тип на гъвкавия елемент: SAE 100 R7 3/8", електронепроводим с max Рраб ≥ 165 bar.                                                                              Накрайници: с външна резба 3/8" BSP PARALLEL с вътрешен конус-60°. Дължина: L = 500 mm 
	бр.
	10

	10. 
	Маркуч с накрайници
	Накрайници: Тип DKL, 
с код 0035-12-30-2,  за вътрешен диаметър на маркуча ¾“(19 мм). 
Резба на гайката М 30х2. 
Дължини на маркучите със запресованите гайки: L = 3100 ± 5 мм
	бр.
	1

	11. 
	Маркуч с накрайници
	Накрайници: Тип DKL, 
с код 0035-12-30-2,  за вътрешен диаметър на маркуча ¾“(19 мм). 
Резба на гайката М 30х2. 
Дължини на маркучите със запресованите гайки: L = 410 ± 5 мм
	бр.
	1

	12. 
	Маркуч с накрайници
	Накрайници: Тип DKL, 
с код 0035-12-30-2,  за вътрешен диаметър на маркуча ¾“(19 мм). 
Резба на гайката М 30х2. 
Дължини на маркучите със запресованите гайки: L = 1050 ± 5 мм 
	бр.
	1

	13. 
	Маркуч с накрайници
	Накрайници: Тип DKL, 
с код 0035-12-30-2,  за вътрешен диаметър на маркуча ¾“(19 мм). 
Резба на гайката М 30х2. 
Дължини на маркучите със запресованите гайки: L = 2400 ± 5 мм 
	бр.
	1

	14. 
	Градински маркуч
	Дължина: 20 метра‘
Диаметър: 3/4"
Максимално налягане: 24 бара‘
Температурен диапазон: от - 10 до + 60° С‘
Брой слоеве: 4
	бр.
	3

	15. 
	Градински маркуч
	Дължина: 50 метра;
Диаметър: 1/2";
Максимално налягане: 25 бара;
Температурен диапазон: от - 20 до + 60° С;
Тип: усилен.
	бр.
	1

	16. 
	Градински маркуч
	Дължина: 25 метра;
Диаметър: 3/4";
Максимално налягане: 8 бара;
Тип: трислоен, подсилен
	бр.
	2


Забележка: Навсякъде, където в изискванията от техническата спецификация е посочен конкретен стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение, технически еталон, конкретен модел, търговска марка, патент, източник, специфичен процес, тип, конкретен произход или производство да се счита добавено „или еквивалентно/и“.
4.1.2. Технически изисквания към маркировката
· Маркировката на изделията трябва да е трайна, износоустойчива и да съдържа само международно приети символи.
· Маркировката, описваща функционалното предназначение на изделията трябва да е ясно видима в цялост
4.1.3. Технически изисквания към окомплектовка и опаковка
4.1.3.1. Опаковките на стоките да бъдат в добър външен вид – без разкъсвания.
4.1.3.2. Документи съпровождащи доставката:
· Сертификат за качество от производителя и/или декларация за съответствие.
4.1.4. Технически изисквания към транспортирането
Изпълнителят е отговорен за натоварването, транспортирането и доставката на оборудването до мястото на доставка. 
4.1.5. Технически изисквания към обучение, монтаж и въвеждане в експлоатация
Неприложимо към предмета на доставката.
4.2. Изисквания към доставените стоки за опазване на околната среда и климата
Стоките да бъдат доставени в опаковки, осигуряващи възможност за разделно събиране, в съответствие с действащата на територията на Р България система за разделно събиране на отпадъци от опаковки.
4.3. Изисквания към доставяните стоки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
Неприложимо за предмета на поръчката. 
4.4. Гаранционен срок на доставените стоки и други гаранционни условия
Стоките да имат гаранционен срок не по-малък от 12 месеца, считано от датата на подписване от представители на двете страни на приемателен протокол, без забележки.
5. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
5.1. Срок, място и условия за доставка
5.1.1. Срок за изпълнение на доставката - не повече от 40 (четиридесет) работни дни, считано  от датата на възлагане на поръчката.
5.1.2. Място на доставката – Централен склад на НЕК ЕАД, Предприятие “Водноелектрически централи”, гр. Пловдив, ул. Васил Левски № 244. 
5.2. Контрол на доставка при получаването и
Подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за извършена доставка, без забележки, от представители на Възложителя и Изпълнителя.

5.3. Други изисквания
Неприложимо





























Приложение 2
(образец)



ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА УЧАСТНИКА


	Наименование на Участника:
	Посочете точното наименование на дружеството, според регистрацията

	Седалище по регистрация:
	Посочете държавата и адрес на седалището на участника

	Точен адрес за кореспонденция
	Посочете улица, град, пощенски код, държава

	Лице за контакти
	Посочете име, фамилия и длъжност

	Телефонен номер
	Посочете код на населеното място и телефонен номер

	Електронен адрес
	

	Интернет адрес
	

	Правен статус
	Посочете търговското дружество или обединения или друга правна форма, дата на учредяване или номера и датата на вписване и къде

	ИН по ЗДДС № и държава на данъчна регистрация съгласно данъчната декларация
	Посочете номер по ЗДДС и наименованието на държавата, например: България .........

	ИН/ЕИК
	

	Банкови реквизити
	Банка:
IBAN:
BIC:

	Предмет на поръчката
	„Доставка на маркучи“ …………………. с реф. № 26РП-П50А100





ПОДПИС:



______________________ (име и фамилия)

______________________ (дата)




Приложение 3
(образец)
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
От .......................................................................................................................................................,
(наименование на участника)
представлявано от............................................................................................................................,
(име и фамилия на законния представител или изрично упълномощеното лице на участника)
в качеството си на ……….................................................................................................................
 (посочва се длъжността на представителя на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
След като се запознахме с изискванията от поканата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на маркучи“, реф. № 26РП-П50А100, заявяваме следното:
1. Желаем да участваме в горепосочената обществена поръчка, като приемаме всички условия за нейното изпълнение, в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на Възложителя.
1. Предлаганите от нас стоки са нови, неупотребявани, оборудвани (окомплектовани), в състояние годно за ползване и ще съответстват на всички изисквания на възложителя, посочени в техническата спецификация.
1. Предлагаме срок за доставка на стоките - ………………….. (словом:…………………) (не повече от 40 /четиридесет/) работни дни, считано от датата на получаване на Възлагателно писмо от наша страна, изпратено от Възложителя.
1. Място за доставка на стоките: Централен склад на НЕК ЕАД, Предприятие „Водноелектрически централи”, гр. Пловдив, ул. „Васил Левски“ № 244.
1. Предлагаме гаранционен срок на доставените стоки - …………………….. (не по-малко от 12 /дванадесет/) месеца, считано от датата на подписване на приемо-предавателен протокол за доставените стоки без забележки.
6. Тази оферта е със срок на валидност 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайният срок за получаване на оферти.



Дата: _________  					    Подпис: ___________________
                                                                                                      
                                                                                      (име, длъжност, подпис и печат)











Приложение 3-1
(образец)
ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО
за участие по поръчка с предмет:
„Доставка на маркучи“
	№
	Артикул
	Минимални изисквания
	 Предложение на участника

	1
	Пожарникарски маркуч с щорцови бързи връзки
	Диаметър: 3";
Цвят: бял 
Налягане: 10 bar.
	

	2
	PVC маркуч за компресор

	Дължина: 50 м Вътрешен диаметър: Ø 8 мм
Дебелина на стената: 2 мм
Температурен диапазон на работа: от -40 °С до +70 °С
Налягане на спукване: 60 bar (при 20 °C)
Изработен от гъвкав PVC на основата на суспензия поливинилхлорид, терефталат, синтетичен каучук и други добавки
	

	3
	PVC маркуч за компресор

	Дължина: 50 м
Вътрешен диаметър: Ø 12.5 мм
Дебелина на стената: 2.5 мм
Температурен диапазон на работа: от -40 °С до +70 °С
Налягане на спукване: 60 bar (при 20 °C)
Изработен от гъвкав PVC на основата на суспензия поливинилхлорид, терефталат, синтетичен каучук и други добавки
	

	4
	Маркуч пропан-бутан 
	Налягане: 6,3 bar;
Диаметър: 8 mm.
	

	5
	Маркуч дренажен за климатици
	Диаметър: 16 mm;
Материал: PVC.
	

	6
	Маркучи с накрайници за дизелово гориво
	Подсилване: Фабричен синтетичeн текстил
Покритие: Гладко, черно, антистатично (R < 1 MΩ/m) от NBR/PVC каучукови съставки устойчиви на горива, триене, износване, пламък и атмосферни влияния.
Работна t°:-40°C ÷ +125°C
Диаметър:12,7 mm;
Дължина: 300 mm;
Накрайникци AGR - прав накрайник за маркуч с BSP резба и конус 60˚.
Съгласно ISO 8434-6, BS5200.
DN12
Резба: G1/2”
	

	7
	Маркуч с маслоустойчиво покритие
	Вътрешен размер: 25 mm;
Работно налягане: 20 bar;
Подсилване: високоякостни синтетични слоеве;
Покритие: черена, гладъка NBR/PVC смес, устойчива на горива и масла, както и на метеорологични влияния;
Работна температура: -25°C/+80°C;
Размер на ролка: 50 м.
	

	8
	Маркуч с маслоустойчиво покритие
	Вътрешен размер: 19 mm;
Работно налягане: 20 bar;
Подсилване: високоякостни синтетични слоеве;
Покритие: черена, гладъка NBR/PVC смес, устойчива на горива и масла, както и на метеорологични влияния;
Работна температура: 25°C/+80°C;
Размер на ролка: 50 м.
	

	9
	Маркучи с накрайници
	Тип на гъвкавия елемент: SAE 100 R7 3/8", електронепроводим с max Рраб ≥ 165 bar.                                                                              Накрайници: с външна резба 3/8" BSP PARALLEL с вътрешен конус-60°. Дължина: L = 500 mm 
	

	10
	Маркуч с накрайници
	Накрайници: Тип DKL, 
с код 0035-12-30-2,  за вътрешен диаметър на маркуча ¾“(19 мм). 
Резба на гайката М 30х2. 
Дължини на маркучите със запресованите гайки: L = 3100 ± 5 мм
	

	11
	Маркуч с накрайници
	Накрайници: Тип DKL, 
с код 0035-12-30-2,  за вътрешен диаметър на маркуча ¾“(19 мм). 
Резба на гайката М 30х2. 
Дължини на маркучите със запресованите гайки: L = 410 ± 5 мм
	

	12
	Маркуч с накрайници
	Накрайници: Тип DKL, 
с код 0035-12-30-2,  за вътрешен диаметър на маркуча ¾“(19 мм). 
Резба на гайката М 30х2. 
Дължини на маркучите със запресованите гайки: L = 1050 ± 5 мм 
	

	13
	Маркуч с накрайници
	Накрайници: Тип DKL, 
с код 0035-12-30-2,  за вътрешен диаметър на маркуча ¾“(19 мм). 
Резба на гайката М 30х2. 
Дължини на маркучите със запресованите гайки: L = 2400 ± 5 мм 
	

	14
	Градински маркуч
	Дължина: 20 метра‘
Диаметър: 3/4"
Максимално налягане: 24 бара‘
Температурен диапазон: от - 10 до + 60° С‘
Брой слоеве: 4
	

	15
	Градински маркуч
	Дължина: 50 метра;
Диаметър: 1/2";
Максимално налягане: 25 бара;
Температурен диапазон: от - 20 до + 60° С;
Тип: усилен.
	

	16
	Градински маркуч
	Дължина: 25 метра;
Диаметър: 3/4";
Максимално налягане: 8 бара;
Тип: трислоен, подсилен
	


Забележка: Навсякъде, където в изискванията от техническата спецификация е посочен конкретен стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение, технически еталон, конкретен модел, търговска марка, патент, източник, специфичен процес, тип, конкретен произход или производство да се счита добавено „или еквивалентно/и“.



Дата: _________  					    Подпис: ___________________
                                                                                                      
                                                                                      (име, длъжност, подпис и печат)

































Приложение 4
(образец)


[bookmark: цена]ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От ..................................................................................................................................................................,
(наименование на участника)
представлявано от..................................................................................................................................,
(име и фамилия на законния представител или изрично упълномощеното лице на участника)
в качеството си на ………........................................................................................................................
 (посочва се длъжността на представителя на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
[bookmark: _Hlk124864015]След като се запознахме с изискванията от поканата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на маркучи“, реф. № 26РП-П50А100, заявяваме следното:

1. Предлагаме да изпълним поръчката, с предмет: ………………………………… (посочват се предметът на поръчката), както е описано в поканата, за обща стойност в размер на ........................... (словом:......................................................) евро без ДДС.
1. Така предложената цена е формирана на база единичните цени, посочени в ценовата таблица, включва всички разходи за качествено изпълнение на поръчката и не подлежи на увеличение.


Приложение: 
1. Ценова таблица 
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Приложение 4-1
(образец)
ЦЕНОВА ТАБЛИЦА
за поръчка с предмет:Доставка на маркучи
	№
	Наименование
	Мярка
	количество
	Ед. цена
евро без ДДС
	Обща цена
евро без ДДС

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Пожарникарски маркуч с щорцови бързи връзки
(с характеристики съгласно предложението за изпълнение на поръчката)
	м.
	20
	
	

	2.
	PVC маркуч за компресор
(с характеристики съгласно предложението за изпълнение на поръчката)
	бр.
	1
	
	

	3.
	PVC маркуч за компресор
(с характеристики съгласно предложението за изпълнение на поръчката)
	бр.
	4
	
	

	4.
	Маркуч пропан-бутан 
(с характеристики съгласно предложението за изпълнение на поръчката)
	м.
	20
	
	

	5.
	Маркуч дренажен за климатици
(с характеристики съгласно предложението за изпълнение на поръчката)
	м.
	100
	
	

	6.
	Маркучи с накрайници за дизелово гориво
(с характеристики съгласно предложението за изпълнение на поръчката)
	бр.
	1
	
	

	7.
	Маркуч с маслоустойчиво покритие
(с характеристики съгласно предложението за изпълнение на поръчката)
	бр.
	5
	
	

	8.
	Маркуч с маслоустойчиво покритие
(с характеристики съгласно предложението за изпълнение на поръчката)
	бр.
	1
	
	

	9.
	Маркучи с накрайници
(с характеристики съгласно предложението за изпълнение на поръчката)
	бр.
	10
	
	

	10.
	Маркуч с накрайници 
( характеристики съгласно предложението за изпълнение на поръчката)
	бр.
	1
	
	

	11.
	Маркуч с накрайници
(с характеристики съгласно предложението за изпълнение на поръчката)
	бр.
	1
	
	

	12.
	Маркуч с накрайници
(с характеристики съгласно предложението за изпълнение на поръчката)
	бр.
	1
	
	

	13.
	Маркуч с накрайници
(с характеристики съгласно предложението за изпълнение на поръчката)
	бр.
	1
	
	

	14.
	Градински маркуч
(с характеристики съгласно предложението за изпълнение на поръчката)
	бр.
	3
	
	

	15.
	Градински маркуч
(с характеристики съгласно предложението за изпълнение на поръчката)
	бр.
	1
	
	

	16.
	Градински маркуч
(с характеристики съгласно предложението за изпълнение на поръчката)
	бр.
	2
	
	

	ОБЩА СТОЙНОСТ, без ДДС:
	



Забележка: В случай че участникът не посочи цена по някоя от позициите в горната таблица, той се отстранява от по-нататъшно участие в процедурата, тъй като се приема, че офертата му не е пълна.
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