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Приложение №2
(образец)
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА УЧАСТНИКА

	Наименование на Участника:
	Посочете точното наименование на дружеството, според регистрацията

	Седалище по регистрация:
	Посочете държавата и адрес на седалището на участника

	Точен адрес за кореспонденция
	Посочете улица, град, пощенски код, държава

	Лице за контакти
	Посочете име, фамилия и длъжност

	Телефонен номер
	Посочете код на населеното място и телефонен номер

	Електронен адрес
	

	Интернет адрес
	

	Правен статус
	Посочете търговското дружество или обединения или друга правна форма, дата на учредяване или номера и датата на вписване и къде

	ИН по ЗДДС № и държава на данъчна регистрация съгласно данъчната декларация
	Посочете номер по ЗДДС и наименованието на държавата, например: България .........

	ИН/ЕИК
	

	Банкови реквизити
	Банка:
IBAN:
BIC:

	Предмет на поръчката
	„Доставка на мултифункционален адаптер за ръчно управление и диагностика на пропорционални разпределители“, реф.№ 26ИП-Т50А096


ПОДПИС:

______________________ (име и фамилия)

______________________(длъжност на управляващия/ представляващия участника)
______________________ (дата)
    										          
     Приложение №3
(образец)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

От ...................................................................................................................................................................
(наименование на участника)


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
След като се запознахме с изискванията за изпълнението на поръчка с предмет: „Доставка на мултифункционален адаптер за ръчно управление и диагностика на пропорционални разпределители“, реф.№ 26ИП-Т50А096, заявяваме следното:
1. Желаем да участваме в избора на изпълнител на обществената поръчка, като приемаме всички условия за нейното изпълнение от поканата за участие и приложенията към нея.
2. Предлаганите от нас стоки отговарят изцяло на техническата спецификация на Възложителя.
3. Предлагаме да изпълним поръчката за обща цена в размер на ……………(словом ………………..….) евро без ДДС, която включва всички разходи за изпълнение на поръчката.
4. Предлагаме срок за изпълнение на поръчката  ……………(словом …………..….) календарни дни (не повече от 180 /сто и осемдесет/ календарни дни), считано от датата на изпращане на възлагателно писмо от страна на Възложителя.
5. Гаранционният срок на стоките е ………………………… (словом …………………….……) месеца /не по-малко от 24 (двадесет и четири) месеца/, считано от датата на подписване на приемо - предавателен протокол за доставка без забележки.
6. Таблица с технически изисквания към стоките
	
№
	
Технически изисквания
	Предложение на участника
/производител, модел, характеристики/

	1. 
	Продукт
	Сервизен куфар с тестово устройство за пропорционални разпределители с вградена електроника (OBE).
	

	1. 
	Корпус
	Алуминиев със заключващ механизъм
	

	Тестово устройство
	

	1. 
	Номинално захранващо напрежение
	24 (20…30) V DC
	

	1. 
	Консумация на ток от изпитваното устройство 
	≤ 50 mA
	

	1. 
	Консумация на ток за OBE -вентил + 2 превключващи вентила
	≤ 5 А
	

	1. 
	Защита от обратна полярност за тестовото устройство
	Да
	

	1. 
	Предпазител на устройството
	OBE - вентил, PTC самовъзстановяващ се - 3 A
	

	1. 
	
	превключващи вентили, самовъзстановяващи се PTC - 1,8 A
	

	1. 
	Изходен аналогов сигнал - напрежение
	 -10 V..(0)..+10 V 
защита от късо съединение - Да
	

	1. 
	Изходен аналогов сигнал - ток
	-20 mA..(0)..+20 mA
защита от късо съединение - Да
	

	1. 
	Точност 
	максимално допустимо отклонение до ±2 %
	

	1. 
	Потенциометър за регулиране на зададената  изходната стойност на пропорционален  вентил
	-100% ÷ 0 ÷ 100%
	

	1. 
	Сензорен екран
	TFT сензорен екран с ярко LED осветление
	

	1. 
	
	устойчив на замърсяване сензорен екран
	

	1. 
	Вход за вентил
	- фланец за щепсел  
- съответстващ кабелен щепсел
	Кабелните комплекти трябва изцяло да поддържат архитектурата на управляващите модули на пропорционалните разпределители с интегрирана електроника (OBE), съответстващи на сериите, описани в  съществуващо положение.
	

	1. 
	Изход за вентил
	- фланец за щепсел
- съответстващ кабелен щепсел
	
	

	1. 
	Превключващ вентил
	- фланец за щепсел
- съответстващ кабелен щепсел
	
	

	1. 
	Измервателни гнезда 
	Стандартен 4 mm
	

	1. 
	Съответствие на Европейски стандарти
	Директивата за електромагнитна съвместимост (EMC) 2014/30/ЕU
	

	1. 
	
	Директивата за ниско напрежение (LVD) 2014/35/ЕU
	

	1. 
	
	Директива RoHS 2011/65/ЕU
	

	1. 
	Диапазон на околната температура
	0…+40°C
	

	1. 
	Клас на защита съгласно 
EN 60529
	IP40
	

	Свързващи кабели
	

	1. 
	OBE-Свързващ кабел (свързване на вентила)
	7-полюсен конектор (6 + PE) 
съгласно EN 175201-804
	

	1. 
	OBE-Свързващ кабел (свързване на тестовия модул)
	Кабелната връзка трябва изцяло да поддържа архитектурата на управляващите модули на пропорционалните разпределители с интегрирана електроника (OBE) съответстващи на сериите, описани в съществуващо положение.
	

	1. 
	OBE-Свързващ кабел (дължина на свързващия кабел)
	3 m
	

	1. 
	Кабел за превключващ вентил (връзка за вентил)
	Конектор съгласно DIN EN 175301-803, 2-пинов + PE
	

	1. 
	Кабел за превключващ вентил (връзка за тестово устройство)
	Кабелната връзка трябва изцяло да поддържа архитектурата на управляващите модули на пропорционалните разпределители с интегрирана електроника (OBE) съответстващи на сериите, описани в съществуващо положение.
	

	1. 
	Кабел за превключващ вентил (дължина на свързващия кабел)
	3 m
	

	Захранващ блок (Адаптер)
	

	1. 
	Работно напрежение
	90…264 VAC; 47…63 Hz
	

	1. 
	Консумация на ток
	1.2 А
	

	1. 
	Предпазител
	електронна защита от претоварване
	

	1. 
	Изходно напрежение
	24 VDC  ± 1 V ; 5 A
	

	1. 
	Дължина на захранващия кабел
	приблизително 1,5 m
	

	1. 
	Дължина на кабела към тестовото устройство
	приблизително 1,5 m
	



Забележка: Колона „Предложение на участника“ се попълва от участника, като се посочва предложение за производител, модел на стоката и характеристиките ѝ за всеки посочен параметър в съответствие с техническите изисквания, стандарти и спецификации на Възложителя. В случай на празно / непопълнено поле или непосочване на предложение за производител и модел за стоката, както и характеристики на посочените параметри, участникът ще бъде предложен за отстраняване.




Дата: _________						Подпис _______________

Име, длъжност: _________
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