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Приложение 1
[bookmark: Техническа_спецификация]
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
за доставка

ОТНОСНО: „Доставка на еластомери за силови съединители и бърза връзка тип Camlock“ в обособени позиции
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 – „Доставка на еластомери за силови съединители“.

1.  ВЪВЕДЕНИЕ
Във връзка с основната дейност на Предприятие “Водноелектрически централи” производство на електрическа енергия, се извършват редица ремонтни дейности на основни и спомагателни съоръжения. В хода на този процес възниква необходимост от използване различни уплътнителни материали.
2. ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
Доставка на еластомери за силови съединители.
3. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ
В хода на поддръжката и извършваните текущи, средни и основни ремонти на основните и спомагателните съоръжения във ВЕЦ се налага използването на еластомери за силови съединители.  За обезпечаването на поддръжката и ремонтите е необходимо да се извърши доставка на изброените в таблицата материали.
4. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА
4.1. Технически изисквания към доставените стоки, включително и качеството
4.1.1. Технически изисквания към стоките
	№
	Артикул
	Характеристики/Стандарт
	Мярка
	К-во

	1.
	Еластомерни елементи за съединител
	Еластомер за съединител GET 28-38
свързващ елемент от еластичен полиуретан (жълт) - "92 shore а";
- ъгълът на усукване нормален 3,2 °;
- ъгъл на усукване максимум 5 °;
- работна температура от  - 40 °C до 125°C.
	бр.
	10

	2.
	Еластомерни елементи за съединител
	Еластомер за съединител GR-24 свързващ елемент от еластичен полиуретан (жълт) - "92 shore а";
- ъгълът на усукване нормален 3,2 °;
- ъгъл на усукване максимум 5 °;
- работна температура от - 40 °C до 125°C.
	бр.
	10


Забележка: Навсякъде, където в изискванията от техническата спецификация е посочен конкретен стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение, технически еталон, конкретен модел, търговска марка, патент, източник, специфичен процес, тип, конкретен произход или производство да се счита добавено „или еквивалентно/и“.
4.1.2. Технически изисквания към маркировката
· Маркировката на изделията трябва да е трайна, износоустойчива и да съдържа само международно приети символи.
· Маркировката, описваща функционалното предназначение на изделията трябва да е ясно видима в цялост
4.1.3. Технически изисквания към окомплектовка и опаковка
4.1.3.1. Опаковките на стоките да бъдат в добър външен вид – без разкъсвания.
4.1.3.2. Документи съпровождащи доставката:
· Сертификат за качество от производителя и/или декларация за съответствие.
4.1.4. Технически изисквания към транспортирането
Изпълнителят е отговорен за натоварването, транспортирането и доставката на оборудването до мястото на доставка. 
4.1.5. Технически изисквания към обучение, монтаж и въвеждане в експлоатация
Неприложимо към предмета на доставката.
4.2. Изисквания към доставените стоки за опазване на околната среда и климата
Стоките да бъдат доставени в опаковки, осигуряващи възможност за разделно събиране, в съответствие с действащата на територията на Р България система за разделно събиране на отпадъци от опаковки.
4.3. Изисквания към доставяните стоки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
Неприложимо за предмета на поръчката. 
4.4. Гаранционен срок на доставените стоки и други гаранционни условия
Стоките да имат гаранционен срок не по-малък от 12 месеца, считано от датата на подписване от представители на двете страни на приемателен протокол, без забележки.
5. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
5.1. Срок, място и условия за доставка
5.1.1. Срок за изпълнение на доставката - не повече от 40 (четиридесет) работни дни, считано  от датата на получаване на Възлагателно писмо от Изпълнителя, изпратено от Възложителя
5.1.2. Място на доставката – Централен склад на НЕК ЕАД, Предприятие “Водноелектрически централи”, гр. Пловдив, ул. Васил Левски № 244. 
5.2. Контрол на доставка при получаването и
Подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за извършена доставка, без забележки, от представители на Възложителя и Изпълнителя.

5.3. Други изисквания
Неприложимо
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 –  „Доставка на бърза връзка тип Camlock“.
1.	ВЪВЕДЕНИЕ
Във връзка с основната дейност на Предприятие „Водноелектрически централи” – производство на електрическа енергия, се извършват ремонтни дейности на основни и спомагателни съоръжения. В хода на този процес възниква необходимост от обработка (филтриране и обезводняване) на турбинни, трансформаторни и хидравлични масла.
Обработката се осъществява посредством специализирани маслообработващи машини, за чиято експлоатация се използват консумативи и инструменти.
2.	ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
Доставка на бързи връзки тип Camlock и компоненти описани в т.4.1.
3.	СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ
За изпълнение на задачи свързани с обработка на масла в трансформатори, са необходими бързи връзки тип Camlock.
4. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА
4.1	Технически изисквания към доставените стоки, включително и качеството
4.1.1.	 Технически изисквания към стоките
4.1.1.1. Бърза връзка Camlock Тип - E – Месинг   E200MS / G2 / 17 bar – 2 броя;
4.1.1.2. Бърза връзка Camlock Тип – А – Месинг   А200MS / G2 / 17 bar – 2 броя;
4.1.1.3. Бърза връзка Camlock Тип C – Месинг   C200MS / G2 / 17 bar – 2 броя;
4.1.1.4. Бърза връзка Camlock Тип F – Месинг   F200MS / G2 / 17 bar – 2 броя;
4.1.1.5. Тапа за женска бърза връзка CAMLOCK тип DP - А - Месинг DP200MS – 2 броя;
4.1.1.6. Тапа за мъжка бърза връзка CAMLOCK тип DC - B - Месинг DC200MS – 2 броя;
4.1.1.7. Уплътнение за накрайник CAMLOCK материал NBR - 200B – 12 броя;
4.1.1.8. IBC капачка за бидон с извод към мъжки CAMLOCK – полипропилен, IBCF60A200 – 4 броя.
4.1.2.	Технически изисквания към маркировката
Стандартна фабрична маркировка на производителя.
4.1.3.	Технически изисквания към окомплектовка и опаковка
-	изпълнителят трябва да осигури опаковка при транспорта, срещу предотвратяване на повреда или разрушаване по време на транспортирането. Опаковката трябва да осигурява лесно и безопасно извършване на товаро - разтоварни дейности;
-	приемо-предавателен протокол – 2 броя;
-	декларация за съответствие;
-	фактура оригинал.
4.1.4.	Технически изисквания към транспортирането
Изпълнителят е отговорен за товаренето, транспортирането и доставката  от завода производител до крайната точка на доставка. 
Разходите по отстраняване на повредите при транспортирането са за сметка на Изпълнителя.
4.1.5.	Технически изисквания към обучение, монтаж и въвеждане в експлоатация
Неприложимо
4.2. Изисквания към доставените стоки за опазване на околната среда и климата
При извършване на дейностите по изпълнението на поръчката, Изпълнителят е задължен да спазва разпоредбите на действащите на територията на Република България нормативните актове, в това число и Закон за опазване на околната среда, Закон за управление на отпадъците, нормативните актове по тяхното прилагане и приложимите стратегии, планове и програми за опазване на околната среда,  както и изискванията на Възложителя относно опазването на околната среда и произтичащите от тях задължения за него.
При извършване на дейностите по изпълнението на поръчката Изпълнителят не трябва да допуска по никакъв начин дейността му да окаже негативно въздействие върху околната среда, а в случай че бъде допуснато такова, да предприеми изискуемите според действащото законодателство мерки.
Всички разходи за възстановяването на качеството на компоненти на околната среда са за сметка на Изпълнителя при съблюдаване изискванията на приложимото законодателство, в случай че при изпълнение на услугата дейността му е оказала отрицателно въздействие върху тях. 
Всички санкции, наложени при изпълнение на поръчката от страна на Изпълнителя, поради допуснати нарушения на нормативните изисквания, касаещи опазването на околната среда, са за сметка на Изпълнителя.
4.3. Изисквания към доставяните стоки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
Неприложимо за предмета на поръчката.
4.4. Гаранционен срок на доставените стоки и други гаранционни условия
Гаранционен срок - не по-малко от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписване на приемо–предавателен протокол без забележки.
5.	УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
5.1.	Срок, място и условия за доставка 
- Срок за доставка  -  не повече от 25 (двадесет и пет) работни дни, считано от датата на получаване на Възлагателно писмо от Изпълнителя, изпратено от Възложителя.   
- Място на доставка - НЕК ЕАД, Предприятие “Водноелектрически централи”, гр. Пловдив, ул. Васил Левски № 244, Централен склад.
- Време за доставка  - работно време в диапазона 8,00-14,00 часа.
5.2.	Контрол на доставка при получаването ѝ
Извършването на доставката се удостоверява с двустранно подписан приемо-предавателен протокол без забележки от страна на Възложителя и Изпълнителя, след извършен входящ контрол.
5.3.	Други изисквания
Неприложимо за предмета на поръчката.
5.3.1.  Документация, представяна с офертата
- Информация с технически данни за конкретно предлагания продукт.



 Приложение 2
(образец)

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА УЧАСТНИКА


	Наименование на Участника:
	Посочете точното наименование на дружеството, според регистрацията

	Седалище по регистрация:
	Посочете държавата и адрес на седалището на участника

	Точен адрес за кореспонденция
	Посочете улица, град, пощенски код, държава

	Лице за контакти
	Посочете име, фамилия и длъжност

	Телефонен номер
	Посочете код на населеното място и телефонен номер

	Електронен адрес
	

	Интернет адрес
	

	Правен статус
	Посочете търговското дружество или обединения или друга правна форма, дата на учредяване или номера и датата на вписване и къде

	ИН по ЗДДС № и държава на данъчна регистрация съгласно данъчната декларация
	Посочете номер по ЗДДС и наименованието на държавата, например: България .........

	ИН/ЕИК
	

	Банкови реквизити
	Банка:
IBAN:
BIC:

	Предмет на поръчката
	„Доставка на еластомери за силови съединители и бърза връзка тип Camlock“ в обособени позиции, в частта по обособена позиция …………………. с реф. № 26РП-П50А069





ПОДПИС:



______________________ (име и фамилия)

______________________ (дата)





Приложение 3
(образец)
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
От .......................................................................................................................................................,
(наименование на участника)
представлявано от............................................................................................................................,
(име и фамилия на законния представител или изрично упълномощеното лице на участника)
в качеството си на ……….................................................................................................................
 (посочва се длъжността на представителя на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
След като се запознахме с изискванията от поканата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на еластомери за силови съединители и бърза връзка тип Camlock“ в две обособени позиции, реф. № 26РП-П50А069, заявяваме следното:
Желаем да участваме в избора на Изпълнител на поръчка с по-горе цитирания предмет, в частта по Обособена позиция ……………………………………………… (посочва се номерът и наименованието на обособената позиция, за която се прави предложение), като приемаме всички условия за нейното изпълнение.
1. Предлаганите от нас стоки са нови, неупотребявани, оборудвани (окомплектовани), в състояние годно за ползване и ще съответстват на всички изисквания на възложителя, посочени в техническата спецификация.
1. (отнася се за обособени позиции 1) Предлагаме срок за доставка на стоките - ………………….. (словом:…………………) (не повече от 40 /четиридесет/) работни дни, считано от датата на на получаване на Възлагателно писмо от наша страна, изпратено от Възложителя.
(отнася се за обособена позиция 2) Предлагаме срок за доставка на стоките - ………………….. (словом:…………………) (не повече от 25 /двадеет и пет/) работни дни, считано от датата на получаване на Възлагателно писмо от наша страна, изпратено от Възложителя.
1. Място за доставка на стоките (отнася се за обособени позиции 1 и 2): Централен склад на НЕК ЕАД, Предприятие „Водноелектрически централи”, гр. Пловдив, ул. „Васил Левски“ № 244.
1. (отнася се за обособени позиции 1) Предлагаме гаранционен срок на доставените стоки - …………………….. (не по-малко от 12 /дванадесет/) месеца, считано от датата на подписване на приемо-предавателен протокол за доставените стоки без забележки.
(отнася се за обособена позиция 2) Предлагаме гаранционен срок на доставените стоки - …………………….. (не по-малко от 12 /дванадесет/) месеца, считано от датата на подписване на приемо-предавателен протокол за доставените стоки без забележки.
6. Тази оферта е със срок на валидност 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайният срок за получаване на оферти.

Дата: _________  					    Подпис: ___________________
                                                                                                      
                                                                                      (име, длъжност, подпис и печат)



Приложение 3-1
(образец)
ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО
за участие по поръчка с предмет:
„Доставка на еластомери за силови съединители и бърза връзка тип Camlock“
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 – Доставка на еластомери за силови съединители
	№
	Артикул
	Минимални изисквания
	 Предложение на участника

	1
	Еластомерни елементи за съединител
	Еластомер за съединител GET 28-38
свързващ елемент от еластичен полиуретан (жълт) - "92 shore а";
-ъгълът на усукване нормален 3,2 °;
-ъгъл на усукване максимум 5 °;
-работна температура от  - 40 °C до 125°C.
	

	2
	Еластомерни елементи за съединител
	Еластомер за съединител GR-24     свързващ елемент от еластичен полиуретан (жълт) -"92 shore а";
-ъгълът на усукване нормален 3,2 °;
-ъгъл на усукване максимум 5 °;
- работна температура от - 40 °C до 125°C.
	



Забележка: Навсякъде, където в изискванията от техническата спецификация е посочен конкретен стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение, технически еталон, конкретен модел, търговска марка, патент, източник, специфичен процес, тип, конкретен произход или производство да се счита добавено „или еквивалентно/и“.



Дата: _________  					    Подпис: ___________________
                                                                                                      
                                                                                      (име, длъжност, подпис и печат)











Приложение 3-2
(образец)
ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО
за участие по поръчка с предмет:
„Доставка на еластомери за силови съединители и бърза връзка тип Camlock“
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 – Доставка на бърза връзка тип Camlock
	№
	Артикул
	Минимални изисквания
	 Предложение на участника с информация с технически данни за конкретния продукт

	1
	Бърза връзка Camlock
	Тип - E – Месинг   E200MS / G2 / 17 bar
	

	2
	Бърза връзка Camlock
	Тип – А – Месинг   А200MS / G2 / 17 bar
	

	3
	Бърза връзка Camlock
	Тип C – Месинг   C200MS / G2 / 17 bar
	

	4
	Бърза връзка Camlock
	Тип F – Месинг   F200MS / G2 / 17 bar
	

	5
	Тапа за женска бърза връзка CAMLOCK
	тип DP - А - Месинг DP200MS
	

	6
	Тапа за мъжка бърза връзка CAMLOCK
	тип DC - B - Месинг DC200MS
	

	7
	Уплътнение за накрайник CAMLOCK
	материал NBR - 200B
	

	8
	IBC капачка за бидон с извод към мъжки CAMLOCK
	полипропилен, IBCF60A200
	


Забележка: Навсякъде, където в изискванията от техническата спецификация е посочен конкретен стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение, технически еталон, конкретен модел, търговска марка, патент, източник, специфичен процес, тип, конкретен произход или производство да се счита добавено „или еквивалентно/и“.
Дата: _________  					    Подпис: ___________________
                                                                                                      
                                                                                      (име, длъжност, подпис и печат)
Приложение 4
(образец)


[bookmark: цена]ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От ..................................................................................................................................................................,
(наименование на участника)
представлявано от..................................................................................................................................,
(име и фамилия на законния представител или изрично упълномощеното лице на участника)
в качеството си на ………........................................................................................................................
 (посочва се длъжността на представителя на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
[bookmark: _Hlk124864015]След като се запознахме с изискванията от поканата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на еластомери за силови съединители и бърза връзка тип Camlock“ в две обособени позиции, реф. № 26РП-П50А069, заявяваме следното:

1. Предлагаме да изпълним поръчката, в частта по Обособена позиция ………………………………… (посочват се номерът и наименованието на обособената позиция, за която се прави предложение), както е описано в поканата, за обща стойност в размер на ........................... (словом:......................................................) евро без ДДС.
1. Така предложената цена е формирана на база единичните цени, посочени в ценовата таблица, включва всички разходи за качествено изпълнение на поръчката и не подлежи на увеличение.


Приложение: 
1. Ценова таблица по обособена позиция ….. 



Забележка: За всяка обособена позиция, за която се участва, се подава отделно ценово предложение за изпълнение на поръчката и съответната ценова таблица.




[bookmark: _Hlk157158296]Дата: _________  					    Подпис: ___________________
                                                                                                      
                                                                                      (име, длъжност, подпис и печат)







Приложение 4-1
(образец)
ЦЕНОВА ТАБЛИЦА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 – Доставка на еластомери за силови съединители
	№
	Наименование
	Мярка
	количество
	Ед. цена
евро без ДДС
	Обща цена
евро без ДДС

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Еластомерни елементи за съединител – параметри съгласно техническата спецификация
	бр.
	10
	
	

	2.
	Еластомерни елементи за съединител – параметри съгласно техническата спецификация
	бр.
	10
	
	

	ОБЩА СТОЙНОСТ, без ДДС:
	



Забележка: В случай че участникът не посочи цена по някоя от позициите в горната таблица, той се отстранява от по-нататъшно участие в процедурата, тъй като се приема, че офертата му не е пълна.



























Приложение 4-2
(образец)
ЦЕНОВА ТАБЛИЦА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 – Доставка на бърза връзка тип Camlock
	№
	Наименование
	Мярка
	количество
	Ед. цена
евро без ДДС
	Обща цена
евро без ДДС

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Бърза връзка Camlock Тип - E
	бр.
	2
	
	

	2.
	Бърза връзка Camlock Тип – А
	бр.
	2
	
	

	3.
	Бърза връзка Camlock Тип - C
	бр.
	2
	
	

	4.
	Бърза връзка Camlock Тип - F
	бр.
	2
	
	

	5.
	Тапа за женска бърза връзка CAMLOCK тип DP - А
	бр.
	2
	
	

	6.
	Тапа за мъжка бърза връзка CAMLOCK тип DC - B
	бр.
	2
	
	

	7.
	Уплътнение за накрайник CAMLOCK
	бр.
	12
	
	

	8.
	IBC капачка за бидон с извод към мъжки CAMLOCK
	бр.
	4
	
	

	ОБЩА СТОЙНОСТ, без ДДС:
	



Забележка: В случай че участникът не посочи цена по някоя от позициите в горната таблица, той се отстранява от по-нататъшно участие в процедурата, тъй като се приема, че офертата му не е пълна.
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