Приложение 2
(образец)


[bookmark: инфо_участник]ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА УЧАСТНИКА


	Наименование на Участника:
	Посочете точното наименование на дружеството, според регистрацията

	Седалище по регистрация:
	Посочете държавата и адрес на седалището на участника

	Точен адрес за кореспонденция
	Посочете улица, град, пощенски код, държава

	Лице за контакти
	Посочете име, фамилия и длъжност

	Телефонен номер
	Посочете код на населеното място и телефонен номер

	Факс номер
	Посочете код на населеното място и номер на факс

	Електронен адрес
	

	Интернет адрес
	

	Правен статус
	Посочете търговското дружество или обединения или друга правна форма, дата на учредяване или номера и датата на вписване и къде

	ИН по ЗДДС № и държава на данъчна регистрация съгласно данъчната декларация
	Посочете номер по ЗДДС и наименованието на държавата, например: България .........

	ИН/ЕИК
	

	Банкови реквизити
	Банка:
IBAN:
BIC:

	Предмет на поръчката
	„Автоматизация на дренажна помпена станция, язовирна стена „Александър Стамболийски“ – доставка и монтаж“, реф. № 26ИП-В60А019

	Представляващ участника
	





ПОДПИС И ПЕЧАТ:

______________________ (име и фамилия)

______________________ (дата)

______________________(длъжност на управляващия/представляващия участника)

______________________ (наименование на участника)


Приложение 3
(образец)

ОФЕРТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

От ..............................................................................................................................................................,
(наименование на участника)
представлявано от.............................................................................................................................,
(име и фамилия на законния представител или изрично упълномощеното лице на участника)
в качеството си на ..............................................................................................................................
 (посочва се длъжността на представителя на участника)


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
[bookmark: _Hlk119942564]След като се запознахме с поканата за участие в избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Автоматизация на дренажна помпена станция, язовирна стена „Александър Стамболийски“ – доставка и монтаж“, реф. № 26ИП-В60А019 предлагаме да изпълним поръчката, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в поканата за участие и в техническата спецификация, приложенията към тях и при следните условия:
1. [bookmark: _Hlk119942776]Приемаме изцяло всички изисквания на Възложителя за изпълнение на поръчката.
2. Предлаганото от нас оборудване ще бъде ново, неупотребявано и ще фигурира в официалната производствена листа на производителя.
3. Предлагаме срок за изпълнение на поръчката - ………………….. (не повече от 100 /сто/) календарни дни, считано от датата на предаване на работната площадка с двустранно подписан протокол.
4. Предлаганият от нас гаранционен срок на доставените стоки е …………………… (не по-малко от 24 /двадесет и четири/) месеца, считано от датата на подписване на двустранен приемо-предавателен протокол без забележки.
5. Място за доставка на стоки и предоставяне на услуги: язовир „Александър Стамболийски“, в делничен ден от 9:00 до 16:00 часа.
6. Предлаганото от нас основно оборудване е с характеристики, както следва:

	№
	Технически и функционални характеристики
	Минимални изисквания на възложителя
	Предложение на участника

	WEB базиран контролер

	1.
	Производител
	да се посочи
	

	2.
	Страна на производство
	да се посочи
	

	3.
	Тип (пълно и точно продуктово описание на предлаганите изделия по номенклатурата на производителя)
	да се посочи
	

	4.
	Цифрови входове, галванично разделени с входни релета
	26 бр.
	

	5.
	Аналогов вход 4-20 mA за измерване на изходния сигнал на сензора за измерване на ниво
	1 бр.
	

	6.
	Аналогов вход 4-20 mA (0-10VDC) за измерване температурата на таблото отчетена от сензора за температура в таблото
	1 бр.
	

	7.
	Цифрови изходи, галванично разделени с изходни релета за управление на изходни сигнали
	6 бр.
	

	8.
	WEB сървър за визуализация
	да 
	

	9.
	Настройка на параметри през WEB страница на контролера
	да
	

	10.
	Изпращане на   HTTP заявки към хардуерен SMS Gateway с определени текстове
	да
	

	11.
	Следене приета ли е HTTP заявката от хардуерния SMS Gateway и генериране на  аларма при неприета заявка
	да
	

	12.
	Проверка статуса на SMS Gateway и генериране на аларма при неприета заявка
	да
	

	13.
	SNMP (Simple Network Management Protocol) за мрежови мониторинг
	да
	

	14.
	Архивиране във файлове в CSV формат достъпни  от FTP клиент или през HTTP)
	да
	

	15.
	Работен температурен диапазон
	-10°C ÷ +50°C
	

	16.
	Относителна влажност на околната среда
	до 95% без конденз
	

	17.
	Ethernet комуникация
	да
	

	Софтстартер

	1.
	Производител
	да се посочи
	

	2.
	Страна на производство
	да се посочи
	

	3.
	Тип (пълно и точно продуктово описание на предлаганите изделия по номенклатурата на производителя)
	да се посочи
	

	4.
	Номинално напрежение
	200VAC ÷ 480VAC
	

	5.
	Номинална честота
	50Hz
	

	6.
	Номинален ток
	≥ 80 A
	

	7.
	Максимална мощност при 400VAC
	≥ 45 kW
	

	8.
	Работа с асинхронни трифазни двигатели
	да
	

	9.
	Режим на работа
	да е в линия (inline)
	

	10.
	Метод на управление
	да е по напрежение
	

	11.
	Ограничаване на стартовия ток
	да
	

	12.
	Регулиране на пусковото напрежение
	да
	

	13.
	Регулиране на времето за пуск
	да
	

	14.
	Регулиране на времето за спиране – плавно спиране
	да
	

	15.
	Вграден байпас
	да
	

	16.
	Електронна защита от претоварване
	да
	

	17.
	Вътрешна диагностика и сигнализация
	да
	

	18.
	Термисторен вход (PTC)
	да
	

	19.
	Релеен изход указващ претоварване
	да
	

	20.
	Релеен изход указващ състоянието включен(ON/RUN) на софтстартера
	да
	

	21.
	Релеен изход указващ работата на „Байпас“
	да
	

	22.
	Степен на защита
	≥ IP20
	

	23.
	Работен температурен диапазон
	-20°C ÷ +60°C
	

	24.
	Начин на монтаж
	за монтаж на DIN шина
	

	25.
	Възможност за пуск на помпи
	да
	

	26.
	Стандарти  спрямо които е проектиран, произведен и изпитан да е подходящ за пуск на помпи
	БДС EN IEC 60947-4-2 –Нисковолтова апаратура – Контактори и стартери – Полупроводникови моторни стартери (софстартери)
БДС EN IEC 60947 - 1 –Нисковолтова апаратура – Общи правила
БДС EN 60204-1 – Безопасност на машините – Електрообзавеждане на машини
БДС EN 61000-6-2 и БДС EN 61000-6-4 – Електромагнитна съвместимост (EMC) – устойчивост и излъчвания за индустриална среда
	

	Хардуерен 4G SMS Gateway

	1.
	Производител
	да се посочи
	

	2.
	Страна на производство
	да се посочи
	

	3.
	Тип (пълно и точно продуктово описание на предлаганите изделия по номенклатурата на производителя)
	да се посочи
	

	4.
	Изпращане на конфигурирано SMS съобщение при постъпила  HTTP заявката
	да
	

	5.
	Вграден модул за мониторинг на мрежата
	да
	

	6.
	SNMP (Simple Network Management Protocol)
	да
	

	7.
	Изпращане на конфигурирано SMS съобщение при постъпил на цифров вход сигнал
	да
	

	8.
	Изпращане и получаване на SMS, със запазване на история на действията
	да
	

	9.
	Изпращане на SMS за множество дефинирани потребители, с възможност за редакция след оторизация с парола в WEB браузър през Ethernet интерфейса
	да
	

	10.
	Възможност за препращане на Email към SMS
	да
	

	11.
	Възможност за препращане на SMS към Email
	да
	

	12.
	Възможност за конфигуриране изпращането на SMS да бъде в желан времеви интервал
	да
	

	13.
	WEB сървър и Email сървър
	да
	

	14.
	NTP клиент
	да
	


Забележки:
a) Участникът попълва колона „Предложение на участника“, като посочва технически параметри по всяко едно от изискванията на Възложителя, съдържащи се в колона „Минимални изисквания на възложителя“. В противен случай участникът ще бъде предложен за отстраняване от участие в процедурата.
b) За редовете в графа „Минимални изисквания на Възложителя“, в които няма отговор „Да“ участникът трябва да попълни съответните технически данни. В случай че участникът даде отговор „Не“ на изискване на възложителя, то възложителят приема, че предложеното оборудване не отговаря на изискванията в техническата спецификация и участникът ще бъде предложен за отстраняване от участие в процедурата.
c) След всеки конкретно посочен стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение, технически еталон, конкретен модел, търговска марка, патент, източник, специфичен процес, тип, конкретен произход или производство да се счита добавено „или еквивалентно/и”.
7. Предлагаме обща стойност за изпълнение на поръчката, посочена в ценовата таблица, неразделна част от настоящата оферта, формирана на база количествата и единичните цени.
8. Така предложената обща стойност (обща цена) включва всички разходи за качествено изпълнение на поръчката в пълен обем и не подлежи на увеличение.
9. Тази оферта е със срок на валидност 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

Приложение: Ценова таблица


Дата: _________					Подпис _______________
Име, длъжност: _____________
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