
[bookmark: _Toc532374862]Приложение 6
                                (образец)

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА УЧАСТНИКА

	Наименование на Участника:
	Посочете точното наименование на дружеството, според регистрацията

	Седалище по регистрация:
	Посочете държавата и адрес на седалището на участника

	Точен адрес за кореспонденция
	Посочете улица, град, пощенски код, държава

	Лице за контакти
	Посочете име, фамилия и длъжност

	Телефонен номер
	Посочете код на населеното място и телефонен номер

	Факс номер
	Посочете код на населеното място и номер на факс

	Електронен адрес
	

	Интернет адрес
	

	Правен статус
	Посочете търговското дружество или обединения или друга правна форма, дата на учредяване или номера и датата на вписване и къде

	ИН по ЗДДС № и държава на данъчна регистрация съгласно данъчната декларация
	Посочете номер по ЗДДС и наименованието на държавата, например: България .........

	ИН/ЕИК
	

	Банкови реквизити
	Банка:
IBAN:
BIC:

	Предмет на поръчката
	

	Дата на изготвяне на офертата
	Посочете дата, месец, година




ПОДПИС:

______________________ (име и фамилия)

______________________ (дата)

______________________ (длъжност на управляващия/представляващия участника)

______________________ (наименование на участника)

Приложение 7
                               (образец)

ОФЕРТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
От ..........................................................................................................................................,
(наименование на участника)
представлявано от.........................................................................................................................,
(трите имена на законния представител или изрично упълномощеното лице на участника)
в качеството си на .........................................................................................................
(посочва се длъжността на представителя на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
След като се запознахме с изискванията за изпълнението на поръчка с предмет: „Доставка на помпи“, реф.№26ИП-У50А041, в частта по Обособена позиция №1: „ПС „Дженевра“-Дренажна помпа за сух монтаж-доставка“, заявяваме следното:
1. Желаем да участваме в горе цитираната поръчка, като приемаме всички условия за нейното изпълнение. 
2. Предлаганите от мен/нас стоки отговарят на изискванията, посочени в техническата спецификация - Приложение 1 към Поканата за участие.
Таблица за съответствие

	
	Изисквания на Възложителя
	Предложение на участника (вкл. марка и/или модел, производител, страна на произход)

	№
	Артикул 
	Характеристики/Стандарт
	К-во
	Мярка
	

	1
	Помпа за хоризонтален монтаж
	Напор (номинален) - Н = 21 - 22 m;
Дебит (номинален) - Q = 16 - 17 m3/h;
Мощност 2 – 4,5 kW;
Работно напрежение 400V/50Hz (трифазно захранване от табло СН-0,4kV на ПС);
Защита от претоварване;
Дълбочина на засмукване - 6m (минимална);
Степен за защита минимална – IP54-55, минимален клас изолация - F;
Обороти – 2800 - 2900 min-1;
Максимална температура на водата 40 ֯C;
Максимална температура на околната среда 40 ֯C;
Минимална проходимост на твърди частици - 5 mm;
[bookmark: _Hlk160029082]Корпус – сив чугун (EN JL1040 или еквивалент);
Вал и втулка от закалена стомана;
Дължина на захранващ кабел: ≥ 5 m;
Работното колело – сив чугун(EN JL1040 или еквивалент), гайка – корозионно устойчива стомана;
Фланцово присъединяване DN40 при PN16 (съгласно EN 1092-2, размери за PN40 или еквивалентен);
Подходяща за монтаж към съществуващия фундаменд

	1
	бр.
	



Забележки:
- Участникът попълва графа „Предложение на участника“, като посочва технически характеристики по всяко едно от изискванията на Възложителя, съдържащи се в графа „Технически изисквания“, включително  марка и/или модел, производител, страна на произход.
- В случай че участникът не посочи отговор по някоя от позициите в таблицата за съответствие, комисията ще приеме, че предложението му за изпълнение на поръчката е непълно и участникът ще бъде предложен за отстраняване от участие в процедурата.
3. Предлагаме срок за доставка …………….. (не повече от 3 /три/) месеца, считано от  датата на получаване на възлагателно писмо.
4. Предлагаме гаранционен срок на доставените стоки …………………(не по-малко от 24/двадесет и четири/ месеца, считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол за извършената доставка, без забележки.
5. Предлагаме да изпълним поръчката, в съответствие с изискванията на Възложителя, за обща стойност в размер на ................... (словом ……………….) евро без ДДС. Така предложената цена е формирана на база количество и единична цена и включва всички разходи за изпълнение на поръчката, включително транспорт. 
6. Тази оферта е със срок на валидност 60 (шестдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.
Дата: _________			          Подпис: _____________
                                                                                 Име, длъжност: _____________
Приложение 8
                               (образец)

ОФЕРТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

От ..........................................................................................................................................,
(наименование на участника)
представлявано от.........................................................................................................................,
(трите имена на законния представител или изрично упълномощеното лице на участника)
в качеството си на .........................................................................................................
(посочва се длъжността на представителя на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
След като се запознахме с изискванията за изпълнението на поръчка с предмет: „Доставка на помпи“, реф.№26ИП-У50А041, в частта по Обособена позиция №2: „Доставка на бензинови моторни помпи за вода-3 бр.", заявяваме следното:
1. Желаем да участваме в горе цитираната поръчка, като приемаме всички условия за нейното изпълнение. 
2. Предлаганите от мен/нас стоки отговарят на изискванията, посочени в техническата спецификация - Приложение 1 към Поканата за участие.

Таблица за съответствие

	
	Изисквания на Възложителя
	Предложение на участника (вкл. марка и/или модел, производител, страна на произход)

	№
	Артикул 
	Характеристики/Стандарт
	К-во
	Мярка
	

	1
	Високонапорна помпа за вода (За ВЕЦ „Бели Искър“ и ВЕЦ „Мала църква“)
	Вид - високонапорна помпа за вода;
Диаметър на засмукване - 2";
Диаметър на изпускателния отвор - 2";
Налягане - 5 bar;
Дебит – 23-25 m3/h;
Дълбочина на засмукване – 8-9 m;
Двигател/Резервоар вместимост – четири - тактов, бензинов/3,6 l;
Мощност – 6-7 НР;
Тегло - не повече от 55 kg;
Напор – 50 - 55m;
Окомлектовка:
Оборудвана с количка;
Негнетателен лентов поливен маркуч 2‘‘  (подходящ за помпата 5 bar маркуч за вода) – не по-малко от 20м с бърза връзка за присъединяване на маркуча към помпата 2‘‘ , скоби за стягане на маркуча към бързата връзка;
Смукателен маркуч 2", усилен с PVC спирала, оборудван с филтър, със скоба за стягане, с бърза връзка за присъединяване на смукателния маркуч към помпата и скоба за стягане на смукателният маркуч към бързата връзка.  Дължина на смукателният маркуч не по-малко от 10м.

	2
	бр.
	

	2
	Моторна помпа  (за ВЕЦ „Момина клисура“)
	Моторна четиритактова помпа 3" със смукателен маркуч и цедка;
Двигател: 242 куб.см., 7.2 к.с./3600 об.мин., бензинов, 4-тактов;
Входящ/изходящ диаметър 3" и монтиран Накрайник тип „Щорц“ с вътрешна резба, алуминий, 16bar на изхода;
Напор 27m;
Максимален изходен дебит (л./мин.)   1210;
Дълбочина на засмукване (м) 8-9;
Двигател: 242 куб.см., 7.2 к.с./3600 об.мин., бензинов, 4-тактов;
Обем на резервоара (л.)  5.3;
Сухо тегло (кг) 60-65;
Окомлектовка:
Оборудвана с количка;
На изхода на помпата 3" да бъде монтиран Накрайник тип “Щорц” с вътрешна резба, алуминий, 16bar;
На входа на помпата 3“, смукателният маркуч да се свързва чрез щуцер с вътрешна резба 3“.
Метални скоби за закрепване на смукателя към маркуча;
Технически изисквания за смукателен маркуч (не по-малко от 10м) – маркуч PVC смукателен, армиран с PVC твърда бяла спирала , вътрешен диаметър: 3 цола (3") 76mm с обратен клапан и смукател;
Технически изисквания за пожарогасителен маркуч (подходящ за помпата) – не по-малко от 20м, 3", 16 bar с метален съединителен клапан тип "Щорц" 75 мм от двете страни - 2бр;

	1
	бр.
	



Забележки:
- Участникът попълва графа „Предложение на участника“, като посочва технически характеристики по всяко едно от изискванията на Възложителя, съдържащи се в графа „Технически изисквания“, включително  марка и/или модел, производител, страна на произход.
- В случай че участникът не посочи отговор по някоя от позициите в таблицата за съответствие, комисията ще приеме, че предложението му за изпълнение на поръчката е непълно и участникът ще бъде предложен за отстраняване от участие в процедурата.
3.. Предлагаме срок за доставка …………….. (не повече от 4 /четири/) месеца, считано от  датата на получаване на възлагателно писмо.
4. Предлагаме гаранционен срок на доставените стоки …………………(не по-малко от 24/двадесет и четири/ месеца, считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол за извършената доставка без забележки.

5. Предлагаме да изпълним поръчката, в съответствие с изискванията на Възложителя, за обща стойност в размер на ................... (словом ……………….)(попълва се сумата от ред 3 на ценовата таблица) евро без ДДС . Така предложената цена е формирана на база количества и единична цена, посочени в ценовата таблица и включва всички разходи за изпълнение на поръчката, включително транспорт. 







Ценова таблица

	№
	

Артикул
	

Мярка
	Количество
	Ед. цена в евро без ДДС
	Обща стойност в евро без ДДС

	1
	Високонапорна помпа за вода (За ВЕЦ „Бели Искър“ и ВЕЦ „Мала църква“)
	брой
	2
	
	

	2
	Моторна помпа  (за ВЕЦ „Момина клисура“)
	брой
	1
	
	

	3
	                                                                        Обща стойност в евро без ДДС:
	




Забележка: В случай че участникът не посочи цена по някоя от позициите в ценовата таблица, той се отстранява от по-нататъшно участие в процедурата, тъй като се приема, че офертата му не е пълна.

6. Тази оферта е със срок на валидност 60 (шестдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.



Дата: _________			          Подпис: _____________
                                                                                 Име, длъжност: _____________


















Приложение 9
                               (образец)

ОФЕРТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

От ..........................................................................................................................................,
(наименование на участника)
представлявано от.........................................................................................................................,
(трите имена на законния представител или изрично упълномощеното лице на участника)
в качеството си на .........................................................................................................
(посочва се длъжността на представителя на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
След като се запознахме с изискванията за изпълнението на поръчка с предмет: „Доставка на помпи“, реф.№26ИП-У50А041, в частта по Обособена позиция №3: „ВЕЦ "Бял Извор" - Потопяема помпа- доставка на един брой", заявяваме следното:
1. Желаем да участваме в горе цитираната поръчка, като приемаме всички условия за нейното изпълнение. 
2. Предлаганите от мен/нас стоки отговарят на изискванията, посочени в техническата спецификация - Приложение 1 към Поканата за участие.
Таблица за съответствие

	
	Изисквания на Възложителя
	Предложение на участника (вкл. марка и/или модел, производител, страна на произход)

	№
	Артикул 
	Характеристики/Стандарт
	К-во
	Мярка
	

	1
	Потопяема помпа
(за ВЕЦ Бял Извор)
	Напор – Н max = 28 - 30 m;
Дебит  - Q max = 43 - 48 m3/h;
Мощност 3 – 6 kW;
Работно напрежение 400V/50Hz (трифазно захранване);
Защита от претоварване;
Присъединителен размер 2 “ (допуска се с преходник), минимална дълбочина на потапяне 10m,;
Степен за защита минимална - IP68, минимален клас изолация - F;
Обороти – 2800 - 2900 min-1;
Максимална температура на водата 40 C;
Максимална температура на околната среда 40 ֯C;
Минимална проходимост на твърди частици- 5 mm;
Корпус – алуминиева сплав;
Вал от корозионно устойчива стомана;
Дължина на захранващ кабел: ≥ 20 m;
Работното колело – карбонова/закалена стомана, диаметър 150 mm, гайка – корозионно устойчива стомана;

	1
	бр.
	



Забележки:
- Участникът попълва графа „Предложение на участника“, като посочва технически характеристики по всяко едно от изискванията на Възложителя, съдържащи се в графа „Технически изисквания“, включително  марка и/или модел, производител, страна на произход.
- В случай че участникът не посочи отговор по някоя от позициите в таблицата за съответствие, комисията ще приеме, че предложението му за изпълнение на поръчката е непълно и участникът ще бъде предложен за отстраняване от участие в процедурата.
3. Предлагаме срок за доставка …………….. (не повече от 3 /три/) месеца, считано от  датата на получаване на възлагателно писмо.
4. Предлагаме гаранционен срок на доставените стоки …………………(не по-малко от 24/двадесет и четири/ месеца, считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол за извършената доставка без забележки.
5. Предлагаме да изпълним поръчката, в съответствие с изискванията на Възложителя, за обща стойност в размер на ................... (словом ……………….) евро без ДДС. Така предложената цена е формирана на база количества и единична цена и включва всички разходи за изпълнение на поръчката, включително транспорт. 
6. Тази оферта е със срок на валидност 60 (шестдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

Дата: _________			          Подпис: _____________
                                                                                 Име, длъжност: _____________



Приложение 10
                               (образец)

ОФЕРТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

От ..........................................................................................................................................,
(наименование на участника)
представлявано от.........................................................................................................................,
(трите имена на законния представител или изрично упълномощеното лице на участника)
в качеството си на .........................................................................................................
(посочва се длъжността на представителя на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
След като се запознахме с изискванията за изпълнението на поръчка с предмет: „Доставка на помпи“, реф.№26ИП-У50А041, в частта по Обособена позиция №4: „ВЕЦ „Тешел“ - Високонапорни помпи 2 бр. - доставка“, заявяваме следното:
1. Желаем да участваме в горе цитираната поръчка, като приемаме всички условия за нейното изпълнение. 
2. Предлаганите от мен/нас стоки отговарят на изискванията, посочени в техническата спецификация - Приложение 1 към Поканата за участие.

Таблица за съответствие

	
	Изисквания на Възложителя
	Предложение на участника (вкл. марка и/или модел, производител, страна на произход)

	№
	Артикул 
	Характеристики/Стандарт
	К-во
	Мярка
	

	1
	Високонапорни помпи  (За ВЕЦ „Тешел“)
	[bookmark: _Hlk218496030]Напор (максимален) - Н = 60 - 70 m;
Напор (номинален) - Н = 48 - 60 m;
Дебит (номинален) - Q = 1 – 1.2 l/s;
Мощност на двигателя (номинална) 1 – 1,95 kW;
Работно напрежение (~1) 230V/50Hz;
Защита от претоварване;
Входно налягане – 6 bar;
Степен за защита минимална – IP54-55, минимален клас изолация - F;
Обороти – 2800 - 2900 min-1;
Максимална температура на водата 40 ֯C;
Максимална температура на околната среда 40 ֯C;
Минимална проходимост на твърди частици - 5 mm;
Корпус, материал – 1.4301 или еквивалент;
[bookmark: _Hlk217976841]Вал и втулка, материал -1.4301 или еквивалент;
Дължина на захранващ кабел: ≥ 5 m;
Работното колело, материал – 1.4301 или еквивалент;
Tръбно присъединяване – Rp1¼ - на вход и Rp1 на изход (допустимо на входа също да е Rp1);
Габаритни размери – съгласно схемата в ТС (допустимо отклонение до 15мм)

	2
	бр.
	



Забележки:
- Участникът попълва графа „Предложение на участника“, като посочва технически характеристики по всяко едно от изискванията на Възложителя, съдържащи се в графа „Технически изисквания“, включително  марка и/или модел, производител, страна на произход.
- В случай че участникът не посочи отговор по някоя от позициите в таблицата за съответствие, комисията ще приеме, че предложението му за изпълнение на поръчката е непълно и участникът ще бъде предложен за отстраняване от участие в процедурата.
3.. Предлагаме срок за доставка …………….. (не повече от 3 /три/) месеца, считано от  датата на получаване на възлагателно писмо.
4. Предлагаме гаранционен срок на доставените стоки …………………(не по-малко от 24/двадесет и четири/ месеца, считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол за извършената доставка без забележки.

5. Предлагаме да изпълним поръчката, в съответствие с изискванията на Възложителя, за обща стойност в размер на ................... (словом ……………….)(попълва се сумата от ред 2 на ценовата таблица) евро без ДДС . Така предложената цена е формирана на база количества и единична цена, посочени в ценовата таблица и включва всички разходи за изпълнение на поръчката, включително транспорт. 

Ценова таблица

	№
	

Артикул
	

Мярка
	Количество
	Ед. цена в евро без ДДС
	Обща стойност в евро без ДДС

	1
	Високонапорни помпи (За ВЕЦ „тешел“)
	брой
	2
	
	

	2
	                                                                        Обща стойност в евро без ДДС:
	




Забележка: В случай че участникът не посочи цена по някоя от позициите в ценовата таблица, той се отстранява от по-нататъшно участие в процедурата, тъй като се приема, че офертата му не е пълна.

6. Тази оферта е със срок на валидност 60 (шестдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.


Дата: _________			          Подпис: _____________
                                                                                 Име, длъжност: _____________






















Приложение 11
                               (образец)

ОФЕРТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

От ..........................................................................................................................................,
(наименование на участника)
представлявано от.........................................................................................................................,
(трите имена на законния представител или изрично упълномощеното лице на участника)
в качеството си на .........................................................................................................
(посочва се длъжността на представителя на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
След като се запознахме с изискванията за изпълнението на поръчка с предмет: „Доставка на помпи“, реф.№26ИП-У50А041, в частта по Обособена позиция №5: „Доставка на помпи“, заявяваме следното:
1. Желаем да участваме в горе цитираната поръчка, като приемаме всички условия за нейното изпълнение. 
2. Предлаганите от мен/нас стоки отговарят на изискванията, посочени в техническата спецификация - Приложение 1 към Поканата за участие.

Таблица за съответствие
Помпа за вода с бензинов двигател със смукателен и нагнетателен отвор-2‘‘ – 1 бр.

	Поз. №
	Параметър
	Дименсия
	Стойност
(включително)
	Предложение на участника

	
	
	
	min
	max
	

	1
	Марка:
	

	2
	Модел:
	

	3
	Фирма производител:
	

	4
	Помпа за вода с бензинов двигател със смукателен и нагнетателен отвор-2‘‘ – 1 бр.
	

	4.1
	Смукателен отвор
	“ (цол)
	2
	

	4.2
	Нагнетателен отвор 
	“ (цол)
	2
	

	5.
	Дълбочина на засмукване 
	m
	7
	-
	

	6.
	Изпомпван флуид: чиста и  слабозамърсена вода с температура 0-40 °C
	

	6.1
	Допустим размер на частиците, преминаващи през помпата
	mm
	6
	-
	

	7.
	Максимален  дебит  
	l/min
	500
	-
	

	8.
	Максимален общ напор
	m H2O
	25
	-
	

	9.
	Двигател 
	бензинов, 4-тактов
	

	9.1
	Работен обем 
	cm3
	90
	150
	

	9.2
	Мощност
	HP
	3,0
	5,0
	

	9.3
	Запалване
	ръчно
	

	10.
	Материално изпълнение:
	

	10.1
	корпус 
	метална сплав
	

	10.2
	работно колело  
	метална сплав
	

	11
	Комплектация, минимум:
	

	11.1
	Смукателен филтър/цедка;
	брой
	1
	-
	

	11.2
	Щуцери с пръстени за връзка на маркучи на смукател и нагнетател на помпата;
	брой
	2
	-
	

	11.3
	Скоби за стягане на маркучи към смукателен филтър, смукателен и нагнетателен щуцер;
	брой
	3
	-
	

	11.4
	Ключ за свещи;
	брой
	1
	-
	

	11.5
	Маркуч смукателен - 2”;
	m
	10
	-
	

	11.6
	Маркуч нагнетателен - 2“;
	m
	20
	-
	

	12
	Тегло, без комплектация и без гориво
	kg
	-
	25
	



Таблица за съответствие
Помпа за вода с бензинов двигател със смукателен и нагнетателен отвор-3“ – 1 бр.
	Поз. №
	Параметър
	Дименсия
	Стойност
(включително)
	Предложение на участника

	
	
	
	min
	max
	

	1
	Марка:
	

	2
	Модел:
	

	3
	Фирма производител:
	

	4
	Помпа за вода с бензинов двигател със смукателен и нагнетателен отвор-3“ – 1 бр.
	

	4.1
	Смукателен отвор
	“ (цол)
	3
	

	4.2
	Нагнетателен отвор 
	“ (цол)
	3
	

	5
	Дълбочина на засмукване 
	m
	7
	-
	

	6
	Изпомпван флуид: чиста и  слабозамърсена вода с температура 0-40 °C
	

	6.1
	Допустим размер на частиците, преминаващи през помпата
	mm
	5
	-
	

	7
	Максимален  дебит  
	l/min
	1000
	-
	

	8
	Максимален общ напор
	m H2O
	23
	-
	

	9
	Двигател
	бензинов, 4-тактов
	

	9.1
	Кубатура
	cm3
	150
	250
	

	9.2
	Мощност
	HP
	4,5
	6,5
	

	9.3
	Запалване
	ръчно
	

	10
	Материално изпълнение:
	

	10.1
	корпус помпа 
	метална сплав
	

	10.2
	работно колело  
	метална сплав
	

	11
	Комплектация, минимум:
	

	11.1
	Смукателен филтър/цедка: 1 брой;
	брой
	1
	-
	

	11.2
	Щуцери с пръстени за връзка на маркучи на смукател и нагнетател на помпата;
	брой
	2
	-
	

	11.3
	Скоби за стягане на маркучи към смукателен филтър, смукателен и нагнетателен щуцер;
	брой
	3
	-
	

	11.4
	Ключ за свещи;
	брой
	1
	-
	

	11.5
	Маркуч смукателен 3”;
	m
	10
	-
	

	11.6
	Маркуч нагнетателен 3”;
	m
	20
	-
	

	12
	Тегло, без комплектация и без гориво 
	kg
	- 
	30
	



Забележки:
- Участникът попълва графа „Предложение на участника“, като посочва технически характеристики по всяко едно от изискванията на Възложителя, съдържащи се в графа „Технически изисквания“, включително  марка и/или модел, производител, страна на произход.
- В случай че участникът не посочи отговор по някоя от позициите в таблицата за съответствие, комисията ще приеме, че предложението му за изпълнение на поръчката е непълно и участникът ще бъде предложен за отстраняване от участие в процедурата.
3. Предлагаме срок за доставка …………….. (не повече от 4 /четири/) месеца, считано от  датата на получаване на възлагателно писмо.
4. Предлагаме гаранционен срок на доставените стоки …………………(не по-малко от 24/двадесет и четири/ месеца, считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол за извършената доставка без забележки.

5. Предлагаме да изпълним поръчката, в съответствие с изискванията на Възложителя, за обща стойност в размер на ................... (словом ……………….)(попълва се сумата от ред 3 на ценовата таблица) евро без ДДС . Така предложената цена е формирана на база количества и единична цена, посочени в ценовата таблица и включва всички разходи за изпълнение на поръчката, включително транспорт. 









Ценова таблица

	№
	

Артикул
	

Мярка
	Количество
	Ед. цена в евро без ДДС
	Обща стойност в евро без ДДС

	1
	Доставка на водна помпа с бензинов двигател:
•	1 брой със смукателен и нагнетателен отвор - 2‘‘(цола)
	брой
	1
	
	

	2
	Доставка на водна помпа с бензинов двигател:
•	1 брой със смукателен и нагнетателен отвор - 3‘‘(цола).

	брой
	1
	
	

	3
	                                                                        Обща стойност в евро без ДДС:
	




Забележка: В случай че участникът не посочи цена по някоя от позициите в ценовата таблица, той се отстранява от по-нататъшно участие в процедурата, тъй като се приема, че офертата му не е пълна.

6. Тази оферта е със срок на валидност 60 (шестдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.


Дата: _________			          Подпис: _____________
                                                                                 Име, длъжност: _____________


2

