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Приложение 1
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
за доставка

[bookmark: _Hlk48307013][bookmark: _Hlk185251017]ОТНОСНО: Доставка на  покривни панели за РБ Сестримо, Предприятие „Язовири и каскади“
1. ВЪВЕДЕНИЕ
Предмет на техническата спецификация е доставка на платна покривни от вълнообразна и трапецовидна огъната ламарина по размер, цвят RAL9002, поцинкована и със силикон-полиестерно покритие, включително крепежни елементи за халета намиращи в РБ Сестримо- подразделение на предприятие „Язовири и каскади“.
2. ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
В обхвата на обществената поръчка за доставка попадат следните материали:
· Платна покривни от вълнообразна ламарина огънати по дъга, d=0,56мм, RAL9002 поцинкована и със силикон-полиестерно покритие, с различни дължини -19 бр.;
· Платна покривни от трапецовидна ламарина d=0,56мм, RAL9002 поцинкована и със силикон-полиестерно покритие, с различни дължини – 10 бр.;
· Крепежни елементи -винтове с неопренови шайби в цвета на ламарината -600 бр.;
3. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ
През 2006г. фирма „Фризомат“ е изградила 4 броя сглобяеми метални халета с термопанели. Халетата се използват за работилници и гаражи на наличните МПС и специализираната пътно-строителна техника. Монтираните прозрачни пана (фунари) на покривите на халетата са компрометирани и изгорели вследствие на  атмосферно влияние и температури.  
Необходимо да бъдат сменени с нови покривна пана от ламарина еднаква с монтираната такава. 
4.  ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА
4.1  Технически изисквания към доставените стоки, включително и качеството.
4.1.1 Технически изисквания към стоките:
Количествата и характеристиките, на които трябва да отговарят покривните платна и крепежните елементи за тях са посочени в приложената количествена сметка.
4.1.2 Технически изисквания към маркировката
Маркировката и етикетирането, описващи експлоатационните характеристики на продукта, трябва да са ясно видими и да съответстват на изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите, за артикулите, за които е приложимо.
1)	CE маркировка на артикулите, за които е приложимо;
2)	Етикет съдържащ наименование на производителя и година на производството.
4.1.3 Технически изисквания към окомплектовка и опаковка
[bookmark: _Hlk36809078]Стоките, предмет на договора следва да бъдат опаковани с фабрична  опаковка (където е приложимо) и подходяща транспортна опаковка (където е приложимо), с цел осигуряване защита от повреди по време на транспорт, товаро-разтоварни операции и съхранение в склад.
Доставката да е придружена със сертификати за качество и/или декларация за съответствие.
4.1.4 Технически изисквания към транспортирането
Изпълнителят е отговорен за натоварването, транспортирането и доставката на стоката.  
4.1.5 Технически изисквания към обучение, монтаж и въвеждане в експлоатация 
Неприложимо за предмета на поръчката.
4.2 Изисквания към доставените стоки за опазване на околната среда и климата
При извършване на дейностите по изпълнението на поръчката, Изпълнителят е задължен да спазва разпоредбите на действащите на територията на страната нормативни актове, в това число Закона за опазване на околната среда, Закона за управление на отпадъците, подзаконовите актове по тяхното прилагане и приложимите стратегии, планове и програми за опазване на околната среда, както и изискванията на Възложителя относно опазването на околната среда и произтичащите от тях задължения за него.
Ако при изпълнение на поръчката се генерират отпадъци, Изпълнителят следва да предприеме мерки за предотвратяване или намаляване на количеството им, а при възникване на замърсяване Изпълнителят е длъжен незабавно да извърши действия за ограничаване на отрицателните последици върху всички компоненти на околната среда, както и да участва в процеса по управление на отпадъците при съблюдаване на неговите отговорности съобразно приложимото законодателство.
Всички разходи за възстановяване на качествата на компонентите на околната среда, които са възникнали при и по повод изпълнение на поръчката, се заплащат от Изпълнителя съобразно разпоредбите на приложимото законодателство.    
4.3 Изисквания към доставяните стоки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
Изпълнителят се задължават да спазват всички приложими към дейността по доставка вътрешноведомствени правила и инструкции на Възложителя по отношение на осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, с които Възложителят запознава Изпълнителя.
Всички действия, свързани с изпълнението на доставка в производствени и складови обекти, ще се извършват в присъствието на представител/и на Възложителя.
Изпълнителят осигурява на своя персонал лични предпазни средства /ЛПС/, съобразени с оценените рискове.
Възложителят има право да спира изцяло извършвана доставка от Изпълнителя в случай на нарушения на правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и небезопасно поведение.
Изпълнителят и наетите от него лица се задължават да спазват всички приложими нормативни актове по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в РБ, в това число „Закон за здравословни и безопасни условия на труд“.
4.4 Гаранционен срок на доставените стоки и други гаранционни условия
Гаранционният срок – не по-малко от 10 години за характеристиките на цвета и корозия, като същият започва да тече от датата на двустранно подписания приемо-предавателен протокол за приемане на доставката без забележки. 
5. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
5.1. [bookmark: _Hlk184983205] Срок, място и условия на доставката
·  срок на доставка – не повече от 60 /шестдесет/ календарни дни, считано от датата на възлагане на поръчката;
· място на доставката с. Сестримо, Складова база Сестримо с координати 42°13'18.7"N 23°55'25.4"E.  
· условия за доставка – стоката да бъде доставена технически и документално окомплектована;


5.2. Контрол на доставката при получаването и
Приемането на стоката ще се извърши с протокол за входящ контрол в деня на доставката, в присъствие на представител на доставчика. След извършване на входящ контрол на стоката се подписва приемателно – предавателен протокол за доставката без забележки.
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1 – Количествена сметка
[bookmark: _Hlk206670033]Забележка: Навсякъде, където в изискванията от техническата спецификация е посочен конкретен стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение, технически еталон, конкретен модел, търговска марка, патент, източник, специфичен процес, тип, конкретен произход или производство да се счита добавено „или еквивалентно/и“.
	Количествена сметка
 ОТНОСНО: Доставка на  покривни панели за РБ Сестримо, Предприятие „Язовири и каскади“
	[bookmark: _Hlk167359032]№
	Артикул
	Характеристики
	Ед. м-ка
	Количес-тво

	1. 
	ПЛАТНО ПОКРИВНО 
ЛВ 18х1030х0,56мм; 
	дължина 2650мм;  вълнообразна ламарина огъната по дъга с радиус на огъване 5,5м; поцинкована (Zn275гр/м2) и покритие от силикон-полиестер (25μ); цвят бял RAL9002;
	бр.
	10

	2. 
	ПЛАТНО ПОКРИВНО 
ЛВ 18х1030х0,56мм;
	дължина 3650мм; вълнообразна ламарина огъната по дъга с радиус на огъване 3,8м; поцинкована (Zn275гр/м2) и покритие от силикон-полиестер (25μ); цвят бял RAL9002;
	бр.
	9

	3. 
	ПЛАТНО ПОКРИВНО  TR45х1050х0,63мм;
	дължина 4070мм; трапецовидна ламарина поцинкована (Zn275гр/м2) и покритие от силикон-полиестер (25μ); цвят бял RAL9002;
	бр.
	2

	4. 
	ПЛАТНО ПОКРИВНО  TR45х1050х0,63мм;
	дължина 4450мм; трапецовидна ламарина поцинкована (Zn275гр/м2) и покритие от силикон-полиестер (25μ); цвят бял RAL9002;
	бр.
	2

	5. 
	ПЛАТНО ПОКРИВНО  TR45х1050х0,63мм;
	дължина 4995мм; трапецовидна ламарина поцинкована (Zn275гр/м2) и покритие от силикон-полиестер (25μ); цвят бял RAL9002;
	бр.
	3

	6. 
	ПЛАТНО ПОКРИВНО  TR45х1050х0,63мм;
	дължина 6070мм; трапецовидна ламарина поцинкована (Zn275гр/м2) и покритие от силикон-полиестер (25μ); цвят бял RAL9002;
	бр.
	3

	7. 
	Крепежни елементи
	Винт самопроб.поцинк.5,5х25мм комплект с неопренова шайба (самонарезни винтове с неопренови шайби и пластмасови глави в цвета на ламарината)
	бр.
	600


 Приложение 2
(образец)

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА УЧАСТНИКА


	Наименование на Участника:
	Посочете точното наименование на дружеството, според регистрацията

	Седалище по регистрация:
	Посочете държавата и адрес на седалището на участника

	Точен адрес за кореспонденция
	Посочете улица, град, пощенски код, държава

	Лице за контакти
	Посочете име, фамилия и длъжност

	Телефонен номер
	Посочете код на населеното място и телефонен номер

	Електронен адрес
	

	Интернет адрес
	

	Правен статус
	Посочете търговското дружество или обединения или друга правна форма, дата на учредяване или номера и датата на вписване и къде

	ИН по ЗДДС № и държава на данъчна регистрация съгласно данъчната декларация
	Посочете номер по ЗДДС и наименованието на държавата, например: България .........

	ИН/ЕИК
	

	Банкови реквизити
	Банка:
IBAN:
BIC:

	Предмет на поръчката
	„Доставка на покривни панели за РБ Сестримо, Предприятие „Язовири и каскади“ с реф. 26РП-П60А032





ПОДПИС:



______________________ (име и фамилия)

______________________ (дата)






Приложение 3
(образец)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
От .......................................................................................................................................................,
(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
След като се запознахме с изискванията от поканата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на покривни панели за РБ Сестримо, Предприятие „Язовири и каскади“ с реф. 26РП-П60А032, заявяваме следното:
1. Желаем да участваме в избора на Изпълнител на поръчка с по-горе цитирания предмет, като приемаме всички условия за нейното изпълнение.
2. Предлаганите от нас стоки са нови, неупотребявани, оборудвани (окомплектовани), в състояние годно за ползване и ще съответстват на всички изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация.
3. Декларираме, че доставените стоки ще са окомплектовани и съпроводени с необходимите документи, съгласно т. 4.1.3 от Техническата спецификация.
4. Декларираме, че ще изпълним поръчката в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация (Приложение № 1 към поканата) и условията за участие, посочени в поканата.
5. Място за доставка: с. Сестримо, Складова база Сестримо, с кординати, посочени в т. 5.1 от Техническата спецификация. 
6. Предлаганият от мен/нас срок за доставка е ……...……….. (словом:......................................................)  календарни дни (не повече от 60 /шестдесет/календарни дни), считано от датата на получаване на Възлагателно писмо от наша страна за изпълнение на поръчката.
7. Предлаганият от мен/нас гаранционен срок за характеристиките на цвета и корозия е …………………… (словом:......................................................)  години (не по-малко от 10 (десет)) години), след подписване на приемо-предавателен протокол за доставката, без забележки.
8. Тази оферта е със срок на валидност 60 (шестдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на оферти.
9. Таблица на съответствието: 
	№
	ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ
	ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА, 

	1
	ПЛАТНО ПОКРИВНО 
ЛВ 18х1030х0,56мм; 
	дължина 2650мм;  вълнообразна ламарина огъната по дъга с радиус на огъване 5,5м; поцинкована (Zn275гр/м2) и покритие от силикон-полиестер (25μ); цвят бял RAL9002;
	

	2
	ПЛАТНО ПОКРИВНО 
ЛВ 18х1030х0,56мм;
	дължина 3650мм; вълнообразна ламарина огъната по дъга с радиус на огъване 3,8м; поцинкована (Zn275гр/м2) и покритие от силикон-полиестер (25μ); цвят бял RAL9002;
	

	3
	ПЛАТНО ПОКРИВНО  TR45х1050х0,63мм;
	дължина 4070мм; трапецовидна ламарина поцинкована (Zn275гр/м2) и покритие от силикон-полиестер (25μ); цвят бял RAL9002;
	

	4
	ПЛАТНО ПОКРИВНО  TR45х1050х0,63мм;
	дължина 4450мм; трапецовидна ламарина поцинкована (Zn275гр/м2) и покритие от силикон-полиестер (25μ); цвят бял RAL9002;
	

	5
	ПЛАТНО ПОКРИВНО  TR45х1050х0,63мм;
	дължина 4995мм; трапецовидна ламарина поцинкована (Zn275гр/м2) и покритие от силикон-полиестер (25μ); цвят бял RAL9002;
	

	6
	ПЛАТНО ПОКРИВНО  TR45х1050х0,63мм;
	дължина 6070мм; трапецовидна ламарина поцинкована (Zn275гр/м2) и покритие от силикон-полиестер (25μ); цвят бял RAL9002;
	

	7
	Крепежни елементи
	Винт самопроб.поцинк.5,5х25мм комплект с неопренова шайба (самонарезни винтове с неопренови шайби и пластмасови глави в цвета на ламарината)
	




Забележки:
1. Участникът трябва да попълни всички редове от колона "Предложение на участника".
2.Минималните изисквания на Възложителя са задължителни. Неизпълнението на което и да е от тези условия води до отстраняване на Участника.
3.Предложенията на участниците в обществената поръчка трябва да съответстват на посочените от Възложителя в Техническата спецификация стандарти, характеристики, функционални изисквания, параметри, сертификати и др. или да са еквивалентни на тях. Доказването на еквивалентност (включително пълна съвместимост) е задължение на съответния участник.	
4. За редовете, за които Възложителят е посочил диапазони или минимални/максимални стойности, Участникът трябва да попълни конкретна стойност, където е приложимо.
5. След всеки конкретно посочен стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение, технически еталон, конкретен модел, търговска марка, патент, източник, специфичен процес, тип, конкретен произход или производство да се счита добавено „или еквивалентно/и”.



Дата: _________  					    Подпис: ___________________
                                                                                                      
                                                                                      (име, длъжност, подпис)








































Приложение 4
(образец)


[bookmark: цена]ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От ..................................................................................................................................................................,
(наименование на участника)
представлявано от..................................................................................................................................,
(име и фамилия на законния представител или изрично упълномощеното лице на участника)
в качеството си на ………........................................................................................................................
 (посочва се длъжността на представителя на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
[bookmark: _Hlk124864015]След като се запознахме с изискванията от поканата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на покривни панели за РБ Сестримо, Предприятие „Язовири и каскади“ с реф. 26РП-П60А032, заявяваме следното:

1. Предлагаме да изпълним поръчка, както е описано в поканата, за обща стойност в размер на ........................... (словом:......................................................) евро без ДДС.
1. Така предложената цена е формирана на база единичните цени, посочени в ценовата таблица, включва всички разходи за качествено изпълнение на поръчката и не подлежи на увеличение.


Приложение: 
1. Ценова таблица






[bookmark: _Hlk157158296]Дата: _________  					    Подпис: ___________________
                                                                                                      
                                                                                      (име, длъжност, подпис и печат)











Приложение 4-1
(образец)

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА
По поръчка с предмет: „Доставка на покривни панели за РБ Сестримо, Предприятие „Язовири и каскади“ с реф. 26РП-П60А032
	№
	Наименование
	Мярка
	количество
	Ед. цена
евро без ДДС
	Обща цена
евро без ДДС

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	ПЛАТНО ПОКРИВНО 
ЛВ 18х1030х0,56мм; 
	бр.
	10
	
	

	2.
	ПЛАТНО ПОКРИВНО 
ЛВ 18х1030х0,56мм;
	бр.
	9
	
	

	3.
	ПЛАТНО ПОКРИВНО  TR45х1050х0,63мм;
	бр.
	2
	
	

	4.
	ПЛАТНО ПОКРИВНО  TR45х1050х0,63мм;
	бр.
	2
	
	

	5.
	ПЛАТНО ПОКРИВНО  TR45х1050х0,63мм;
	бр.
	3
	
	

	6.
	ПЛАТНО ПОКРИВНО  TR45х1050х0,63мм;
	бр.
	3
	
	

	7.
	Крепежни елементи
	бр.
	600
	
	

	ОБЩА СТОЙНОСТ, евро без ДДС:
	



Забележка: В случай че участникът не посочи цена по някоя от позициите в горната таблица, той се отстранява от по-нататъшно участие в процедурата, тъй като се приема, че офертата му не е пълна.
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