[bookmark: _Toc463862020][bookmark: _Hlk84836868]Приложение № 1
(образец)
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
[bookmark: _Hlk129610309]за доставка

[bookmark: _Hlk129773383][bookmark: _Hlk49334955]ОТНОСНО: Доставка на роторни снегорини  
1. ВЪВЕДЕНИЕ 
Голяма част от поделенията на НЕК ЕАД са разположени в планински райони. По време на зимния сезон в прилежащите към тях терени се образува снежна покривка. За изпълнение на служебните задължения на поделенията на НЕК ЕАД е необходимо регулярно почистване на снежната покривка.
2. ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
Обхвата на обществената поръчка включва доставка на три моторни роторни снегорини, описани в таблица № 1 от настоящата техническа спецификация.
3. [bookmark: _Hlk15473816]СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ
Снегорините са предназначени за Язовирен район „Батак, ПВЕЦ „Белмекен“ и ПД „Енерго“ Боровец. ПД „Енерго“ Боровец разполага с един моторен роторен снегорин, който е амортизиран, което налага неговата подмяна. ЯР „Батак“ и ПВЕЦ „Белмекен“ не разполагат със моторни снегорини.
4. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА
4.1. Технически изисквания към доставяната стока, включително и качеството
4.1.1. Технически изисквания към стоките
Доставеното оборудване трябва да е ново и неупотребявано. Моторните роторни снегорини  трябва да са с параметри, както следва:
Таблица № 1
	Поз. №
	Технически характеристики на моторен роторен снегорин
	Мерна единица
	Стойност

	
	
	
	min
	max

	1.
	Двигател

	1.1.
	Мощност
	kW
	3,5
	-

	1.2.
	Вид гориво
	Бензин

	1.3.
	Тип двигател
	Четиритактов

	1.4.
	Обем на резервоара за гориво
	l
	1,8
	-

	1.5.
	Стартер 
	Електрически

	2.
	Скоростна кутия

	2.1.
	Предна скорост
	бр
	4
	-

	2.2.
	Задна скорост 
	бр
	1
	-

	3.
	Работни параметри

	3.1.
	Работна ширина
	мм
	530
	-

	3.2.
	Работна височина
	мм
	500
	-

	3.3.
	Колела /диаметър/
	мм
	350
	-

	3.4.
	Ротация на ръкава за изхвърляне
	 /градуса/
	180
	-

	4.
	Оборудване

	4.1.
	Подгряващи дръжки
	Да

	4.2.
	Фар
	Да


4.1.2. Технически изисквания към маркировката
[bookmark: _Hlk46320951]Маркировката и етикетирането, описващи експлоатационните характеристики на продукта, трябва да са ясно видими и да съответстват на изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите.
- CE маркировка;
- Декларация за съответствие.
4.1.3. Технически изисквания към окомплектовката и опаковката 
· Машината трябва да е придружена с ръководство за експлоатация на български език и   документи за гаранция ; 
· Машината трябва да е заредена с всички необходими за експлоатацията ѝ течности и консумативи.
4.1.4. Технически изисквания към транспортирането 
[bookmark: _Hlk47953511]Да се осигури надеждно транспортиране на снегорините, без риск от повреда. 
Изпълнителят е отговорен за натоварването, транспортирането и доставката на стоките до мястото на доставка.
4.2.  Изисквания към доставените стоки за опазване на околната среда и климата
[bookmark: _Hlk207804212]При извършване на дейностите по изпълнението на поръчката, Изпълнителят е задължен да спазва разпоредбите на действащите на територията на страната нормативни актове, в това число Закона за опазване на околната среда, Закона за управление на отпадъците, подзаконовите актове по тяхното прилагане и приложимите стратегии, планове и програми за опазване на околната среда, както и изискванията на Възложителя относно опазването на околната среда и произтичащите от тях задължения за него.
Изпълнителят е задължен да предостави инструкции за експлоатация и поддръжка, които да бъдат на български език, включително да съдържат и указания относно опазването на околната среда, в това число информация за третирането на уредите след изтичане на експлоатационната им годност. 
Доколкото е приложимо, Изпълнителят е задължен да предостави информация за третирането на уредите след изтичане на експлоатационната им годност.
Ако при изпълнение на поръчката се генерират отпадъци, Изпълнителят следва да предприеме мерки за предотвратяване или намаляване на количеството им, а при възникване на замърсяване Изпълнителят е длъжен незабавно да извърши действия за ограничаване на отрицателните последици върху всички компоненти на околната среда, както и да участва в процеса по управление на отпадъците при съблюдаване на неговите отговорности съобразно приложимото законодателство.
Всички разходи за възстановяване на качествата на компонентите на околната среда, които са възникнали при и по повод изпълнение на поръчката, се заплащат от Изпълнителя съобразно разпоредбите на приложимото законодателство.
4.3.  Изисквания към доставяните стоки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
Изпълнителят се задължават да спазват всички приложими към дейността по доставка вътрешноведомствени правила и инструкции на Възложителя по отношение на осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, с които Възложителят запознава Изпълнителя.
Всички действия, свързани с изпълнението на доставка в производствени и складови обекти, ще се извършват в присъствието на представител/и на Възложителя.
Изпълнителят осигурява на своя персонал лични предпазни средства /ЛПС/, съобразени с оценените рискове.
Възложителят има право да спира изцяло извършвана доставка от Изпълнителя в случай на нарушения на правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и небезопасно поведение.
Изпълнителят и наетите от него лица се задължават да спазват всички приложими нормативни актове по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в РБ, в това число:
•	Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
•	Наредба №РД-07-2/16.12.2009 за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
•	Наредба № 7/23.09.1999 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;
•	Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на машините;
•	Наредба за маркировката за съответствие;
•	Приложимите стандарти за съответния продукт;
•	Други
Изпълнителят е задължен да предостави на Възложителя:
- инструкции за безопасна експлоатация и поддръжка на доставените стоки/ продукти; 
- информация за съществуващите опасности, при използване на стоките/ продуктите по изпълнената доставка. Информацията трябва да съдържа и описание на необходимите контролни мерки за минимизиране на съществуващите рисковете при работа,  породени от описаните опасности. 
4.4. [bookmark: _Hlk46320979]Гаранционен срок на доставените стоки и други гаранционни условия 
4.4.1. Гаранционният срок на снегорините следва да бъде минимум 12 /дванадесет/ месеца без ограничение в моточасовете, считано от датата на двустранно подписания приемо-предавателен протокол, удостоверяващ извършената и приета доставка на машините без забележки; 
4.4.2. [bookmark: _Hlk129766244]Изпълнителят осъществява за своя сметка и в своите сервизи необходимите за валидността на гаранцията ремонти на машините, свързани с отстраняване на гаранционни или производствени дефекти, включително отстраняване със свои сили и средства всички повреди, и/или несъответствия на машините, съответно подменя дефектирали части и/или компоненти с нови, съгласно гаранционните условия в настоящата техническа спецификация.
4.4.3. Срок за отстраняване на неизправност и ремонт на дефектирал детайл по машините, възникнали поради фабрични дефекти на части или следствие от тях по време на гаранционния срок е до 25 (двадесет и пет) работни дни, считано от датата на подаване на писмено уведомление от Възложителя за възникнало гаранционно условие (събитие); 
4.4.4. През време на гаранционното обслужване следва да се влагат само оригинални резервни части.
5. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
5.1. Срок, място и условия за доставката
5.1.1. [bookmark: _Hlk84850340]Срок на доставка – не повече от 30 /тридесет/ календарни дни, считано от датата на възлагане на поръчката.
5.1.2. Място на доставка – гр. София, ул. Мими Балканска №5.
5.2. Контрол на доставката при получаването ѝ
5.2.1. Приемането на доставката се удостоверява с подписването на приемо-предавателен протокол без забележки.
5.2.2. При изпълнение предмета на поръчката доставените машини трябва да са нови, неупотребявани и напълно окомплектовани и готови за експлоатация. 
5.2.3. Машините се приемат след обстоен оглед за съответствие с изискванията от техническата спецификация и се отразяват в протокол за входящ контрол.
5.3. Други изисквания
[bookmark: _Hlk84950761]Участникът да представи график за обслужване и инспекция на машината за периода на гаранционния срок, съобразени с изискванията на завода производител.   
6. ПРИЛОЖЕНИЯ
Няма.









































Приложение 2
(образец)

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА УЧАСТНИКА


	Наименование на Участника:
	Посочете точното наименование на дружеството, според регистрацията

	Седалище по регистрация:
	Посочете държавата и адрес на седалището на участника

	Точен адрес за кореспонденция
	Посочете улица, град, пощенски код, държава

	Лице за контакти
	Посочете име, фамилия и длъжност

	Телефонен номер
	Посочете код на населеното място и телефонен номер

	Електронен адрес
	

	Интернет адрес
	

	Правен статус
	Посочете търговското дружество или обединения или друга правна форма, дата на учредяване или номера и датата на вписване и къде

	ИН по ЗДДС № и държава на данъчна регистрация съгласно данъчната декларация
	Посочете номер по ЗДДС и наименованието на държавата, например: България .........

	ИН/ЕИК
	

	Банкови реквизити
	Банка:
IBAN:
BIC:

	Предмет на поръчката
	„Доставка на роторни снегорини“ с реф. 26ИП-П60А038





ПОДПИС:



______________________ (име и фамилия)

______________________ (дата)















Приложение № 3
(образец)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

От ....................................................................................................................................................................................,
(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

След като се запознахме с изискванията за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на роторни снегорини“ реф. № 26ИП-П60А038, заявяваме следното:
1. Желаем да участваме в горепосочената обществена поръчка, като приемаме всички условия за нейното изпълнение, в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на Възложителя.
2. Предлаганите от нас стоки са нови, неупотребявани, оборудвани (окомплектовани), в състояние годно за ползване и ще съответстват на всички изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация.
3. Декларираме, че доставените стоки ще са окомплектовани и съпроводени с необходимите документи, съгласно т. 4.1.3 от Техническата спецификация.
4. Декларираме, че ще изпълним поръчката в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация (Приложение № 1 към поканата) и условията за участие, посочени в поканата.
5. Предлаганият срок за доставка е ……………. календарни дни /не повече от 30 /тридесет/ календарни дни, считано от датата на възлагане на поръчката.
6. Предлаганите от нас гаранционен срок на снегорините е ……………. месеца  /не по-малко от 12 /дванадесет/ месеца/ без ограничение в моточасовете, считано от датата на подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за извършена доставка, без забележки.
7. Предлаганите от нас срок за отстраняване на неизправност и ремонт на дефектирал детайл по машините, възникнали поради фабрични дефекти на части или следствие от тях по време на гаранционния срок е ……………. работни дни /до 25 (двадесет и пет) работни дни/, считано от датата на подаване на писмено уведомление от Възложителя за възникнало гаранционно условие (събитие).
8. Тази оферта е със срок на валидност 60 (шестдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на оферти.
[bookmark: _Hlk129773837]9. Таблица на съответствието:
	[bookmark: _Hlk129775052]Поз. №
	Технически характеристики на моторен роторен снегорин
	Мерна единица
	Стойност
	Предложение на участника

	
	
	
	min
	max
	

	1.
	Марка
	

	2.
	Модел
	

	3.
	Производител
	

	4.
	Двигател
	

	4.1.
	Мощност
	kW
	3,5
	-
	

	4.2.
	Вид гориво
	Бензин
	

	4.3.
	Тип двигател
	Четиритактов
	

	4.4.
	Обем на резервоара за гориво
	l
	1,8
	-
	

	4.5.
	Стартер 
	Електрически
	

	5.
	Скоростна кутия
	

	5.1.
	Предна скорост
	бр
	4
	-
	

	2
5.2.
	Задна скорост 
	бр
	1
	-
	

	6.
	Работни параметри
	

	6.1.
	Работна ширина
	мм
	530
	-
	

	6.2.
	Работна височина
	мм
	500
	-
	

	6.3.
	Колела /диаметър/
	мм
	350
	-
	

	6.4.
	Ротация на ръкава за изхвърляне
	 /градуса/
	180
	-
	

	7.
	Оборудване
	

	7.1.
	Подгряващи дръжки
	Да
	

	7.2.
	Фар
	Да
	



Забележки:
1. Участникът попълва колона „Предложение на участника“, като посочва техническите характеристики по всяко едно от изискванията на Възложителя, съдържащи се в колона „Технически характеристики“.
2. В случай че участникът не посочи отговор по някоя от позициите в таблицата за съответствие, включително за марка, модел, производител комисията ще приеме, че предложението му за изпълнение на поръчката е непълно и участникът ще бъде предложен за отстраняване от участие в процедурата.
3. При изисквания със стойност на Възложителя, в колона „Предложение на участника“ да се посочи конкретна стойност.
4. Навсякъде, където в изискванията е посочен конкретен стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение, технически еталон, конкретен модел, търговска марка, патент, източник, специфичен процес, тип, конкретен произход или производство да се счита добавено „или еквивалентно/и“.















Приложение 4
(образец)


[bookmark: цена]ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От ..................................................................................................................................................................,
(наименование на участника)
представлявано от..................................................................................................................................,
(име и фамилия на законния представител или изрично упълномощеното лице на участника)
в качеството си на ………........................................................................................................................
 (посочва се длъжността на представителя на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
[bookmark: _Hlk124864015]След като се запознахме с изискванията от поканата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на роторни снегорини“ с реф. 26ИП-П60А038, заявяваме следното:

1. Предлагаме да изпълним поръчка, както е описано в поканата, за обща стойност в размер на ........................... (словом:......................................................) евро без ДДС.
1. Така предложената цена е формирана на база единичните цени, посочени в ценовата таблица, включва всички разходи за качествено изпълнение на поръчката и не подлежи на увеличение.


Приложение: 
1. Ценова таблица






[bookmark: _Hlk157158296]Дата: _________  					    Подпис: ___________________
                                                                                                      
                                                                                      (име, длъжност, подпис и печат)











Приложение 4-1
(образец)

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА
По поръчка с предмет: „Доставка на роторни снегорини“ с реф. 26ИП-П60А038
	№
	Наименование
	Мярка
	количество
	Ед. цена
евро без ДДС
	Обща цена
евро без ДДС

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Моторни, роторни снегорини
	бр.
	3
	
	

	ОБЩА СТОЙНОСТ, евро без ДДС:
	



Забележка: В случай че участникът не посочи цена по някоя от позициите в горната таблица, той се отстранява от по-нататъшно участие в обществената поръчка, тъй като се приема, че офертата му не е пълна.




 Указания към участниците, реф. № 24ИП-М19А299					 



